첨부 #2

□ 교통신호기용 무정전전원장치 표준규격서 주요내용 및 설치기준

규격서 주요내용

○ 교차로 규모별 전원보상 용량, 제조기준 및 표준설치 시방 제시

- 대형(대형교차로) : 용량 700W(외장형 모듈 3개), 2시간 전원공급(최대 4:30)

- 중형(중요교차로) : 용량 700W(외장형 모듈 2개), 1시간 전원공급(최대 1:30)

- 소형(일반교차로) : 용량 300W(내장형 모듈 1개), 2시간 전원공급(리튬인산철형)

25분 전원공급(납축전지형)

○ 배터리 모듈 호환성 확보와 통합관제를 위한 표준 인터페이스 및 통신규격 제시

※ 교통시설의 통신기능을 활용, 센터에서 원격으로 UPS 제어 기능

○ 내구성 및 기능검사 기준 제시

- 감전방지와 안전유지를 위해 방수시험, 전기시험 등 내구성 시험 기준 규정

- 함체 규격 및 정전보상 기능, 교통신호기 연동기능 및 성능 검증을 위한 기능검사 기준 규정

설치기준

○ 도심 주요 교차로 등 비상전원이 필요한 중요교차로를 중심으로 설치 추진

○ 설치기준

- 왕복 6차로(주도로 기준, 포켓 제외) 이상 교차로 등 주요 간선도로 상의 신호기(부도로가 왕복 4차로 미만인 경우는 제외)

- 왕복 6차로 이상 단일로 중 신호등 소등 시 보행자의 불편이 우려되는 지점

- 어린이보호구역 등 교통약자 보행이 많은 지점

- 왕복 4차로(포켓 차로 제외) 이상 교차로 중 신호등 소등 시  운전자 불편 및 사고가 우려되는 지점 등