청계천 복개구조물 출입시 유의사항

1.	복개구조물 출입시 공단 청계천관리처와 사전 협의토록 하며, 출입 당일 청계천 상황실(2290-7111~3)에 출입시간, 인원, 출입구간, 연락처등 인적사항을 통보 후 출입토록 하며 상황실과 항시 비상연락체계를 유지해야 한다.
2.	복개구조물 출입시간은 평일 09:00~18:00 출입하며, 시간외 및 휴일 등 부득이한 경우 공단 청계천관리처와 사전 협의하여 출입한다.
3.	복개구조물 출입은 당일 일기 예보(기상청)에 우천예보가 없을 경우에만 출입토록 한다.
4.	복개구조물은 휴대전화 미수신등 외부연락이 어려운 곳으로 복개 구조물 내 작업 시 위급상황에 대비하여 작업구역 인근 외부에서 현장책임자(발주처감독 또는 현장대리인 등) 상주 하에 실시하도록 한다.
5.	복개구조물 출입자는 청계천 상황실의 싸이렌등 경고 싸인이 있을 경우 즉시 복개구조물 밖으로 대피하도록 한다.
6.	복개구조물 내 출입자는 담배, 라이터, 성냥 등 화기성 소지품은 휴대하지 않도록 한다.
7.	복개구조물 내 출입자는 안전장구 착용 및 랜턴을 지참토록 한다.
8.	복개구조물 내 출입 시 현장책임자(발주처감독 또는 현장대리인 등)는 측정기구를 이용하여 내부 산소농도를 측정한 후 작업자를 출입 시키도록 한다. (적정농도 : 18~23.5%)
9.	복개구조물 내 공사자재 및 장비의 반입 및 반출 시 공단 청계천관리처와 사전 협의토록 한다.
10.	복개구조물 내 화재발생 요인이 있는 작업 시행 시 작업장소에 소화기를 비치하며, 현장책임자(발주처감독 또는 현장대리인 등)는 모든 작업자에게 소화기 사용법을 숙지시키고 작업 시행한다.
11.	작업 완료 후 공사자재 정리정돈과 주위청소를 깨끗이 하고 폐기물은 반드시 반출처리하며, 공사완료시 에는 최종적으로 공단 청계천관리처에 작업구간의 이상여부를 확인 받아야 한다.
12.	복개구조물 내에서 공사 및 작업으로 인한 모든 사고에 대하여는 공사 및 작업지시 기관이 책임져야 하며, 시설물 훼손 시 해당 기관의 원인자 부담으로 원상복구 하여야 한다.