청계천 생태환경 개선공사

2단계 시행 계획(안)

2016. 08.

서울특별시 도시기반시설본부

(시설국 방재시설부)

개 요

목적

•『청계천 역사성 및 자연생태성 회복, 2014.02, 청계천시민위원회』에서 제시하고 있는 개선방안을 검토하여 청계천의 하천의 연속성(종적, 횡적, 수직적) 개선, 진출입경사로 설치 등 생태환경 및 사용성 개선

• 생태, 문화가 복합된 공간 조성으로 주변 지역주민 만족도 극대화 및 시정 신뢰도 향상

범위

• 구간 : 청계광장 ~ 중랑천 합류점(L=8.12km)

중랑천 합류점

청계광장

주요사업 내용

• 하상여울보 개선, 저수호안 사행성 유도, 하상 차수제 천공, 진출입   경사로 추가 설치, 하류부 홍수방지벽 설치, 수목 식재 등

그 동안 추진경위

• 2014. 07. 28	: 설계용역 착수
• 2014. 08~2015. 11	: 청계천시민위원회(보고 및 자문 16회)
	: 전문가 자문(2회)
	: 디자인 심의 및 자문(2회)
• 2014. 12~2015. 06	: 수목식재 시범공사 시행(공사비: 771백만원)
• 2015. 10	: 투자심사
• 2015. 11	: 용역 준공

주요사업 내용

• 하상여울보 개선, 저수로 호안 사행성 유도,  하상 차수제 천공, 진출입경사로 추가설치, 수목 식재, 하류부 홍수방지벽 설치 등

구 분		금 회	비고
위 치		서울특별시 종로구 서린동 ∼ 성동구 사근동 일원
내 용	전체 구간	생태환경 개선(청계광장 ∼ 중랑천합류점, L=8.12km)
	세부 내용	․ 생태환경 개선사업 - 여울보 및 징검다리 개선(12개소) - 저수하안 사행개선 (돌무더기 : 92개소, 식생방틀 설치 : 191개소) - 하상 차수제 천공(2,853공) - 진출입 경사로 추가 설치(2개소) - 하류부 홍수방지벽 설치(L=145m) - 노후, 파손된 산책로 정비(L=3,246m) ․ 조 경 공 - 수변수림대 조성(L=773.0m, 교목외 2종 68,114주) : 2014년 완료(1단계) - 고수부지 녹화(L=1,300.0m, 관목외 1종 17,240주) ․ 기타 부대공

생태환경 개선사업 주요계획(안)

하상여울보 개선

• 문제점 : 수심유지용 여울보(평균 H=0.4m)가 횡단 직선형으로 설치되어   물 흐름의 정체 및 여름철 수질악화, 하천의 종적 연속성 단절

위 치 도

평면도	종단면도(단면 A-A)

• 개선방법 : 여울보의 일부(1/3 ~ 1/5) 개선 - 수심 0.3m 이상 확보한  여울보에 적용

(총 16개소 중 12개소 개선, 4개소 존치)

개선 전	개선 후

• 개선효과 : 하천의 종적 연속성을 회복시키고 흐름의 다양성 확보 및  녹조류의 발생을 감소

저수호안 사행성 유도

• 문제점 : 모전교 ~ 황학교 약 4km구간은 사행이 거의 없이 직강화로 조성되어 하천의 특성 미흡으로 수변생물의 서식처 및 은신처 부족

돌무더기를 활용한 사행성 유도	방틀을 활용한 사행성 유도

• 개선방법 : 저수로 하안 돌무더기(92개소) 및 방틀(191개소)을 활용하여 사행성 유도

• 개선효과 : 생태적으로 양호하고 자연에 가까운 물길을 찾아가도록 저수

호안 사행성 유도, 수생물의 은신처 및 서식처 제공

하상 차수제 천공

• 문제점 : 차수제로 인하여 하천수와 지하수와의 물질교환을 불가능하게 하고, 생물 서식처인 하상공극 공간의 부재로 수생생물의 서식 및 하천의 자정능력 저하

• 개선방법 : 모전교 ~ 황학교 약 4km 구간 하천 유량의 손실이 최소화 될 수 있도록 기존 벤토나이트매트에 직경 D100mm와 간격 2.0 ~ 5.0m로 천공 (전체 천공 수량 2,853공)

• 개선효과 : 하천수와 지하수의 소통이 이루어져서 수직적 연속성을 회복시키고 하천의 자정능력을 향상

보행약자를 위한 진출입 경사로 추가 설치

• 문제점 : 주변지역 주민 및 관광객, 교통약자 등 많은 시민이 다양한 즐길거리를 청계천과 자연스럽게 연계할 수 있는 접근로 부족

제1경사로(모전교)	제2경사로(맑은내다리)

• 개선방법 : 제1경사로 지하도형식, 제2경사로 캔틸레버 형식으로 2개소 추가 설치

• 개선효과 : 접근로 부족으로 인한 민원해소 및 교통약자 등을 위한 환경개선

기 타

• 민원 발생구간 및 안전한 도심을 만들기 위한 생태환경 개선

광통교 하부 50m (투수콘크리트포장)	황학교 ~ 무학교 3,196m (경화마사토포장)

홍수방지벽 설치(145m)	수목식재(관목 외 1종 17,240주)