청계천 수질 및 악취관리를 위한 측정의뢰 현황

□ 수질측정

□측정항목 : pH, DO, BOD, SS, TOC, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군

- pH, DO는 휴대용 계측기를 이용하여 즉시측정

- 청계천 친수구간 2지점(모전교, 수표교) 대장균(E-Coli) 항목추가

□측정주기 : 매월 측정(수~목요일 중 1일) ※기상에 따른 일정변경 가능

□측정위치

구분	측정지점	비고
청계천 본류(8개소)	청계광장, 모전교, 수표교, 오간수교, 황학교, 무학교, 고산자교, 중랑천합류부
유지용수관리소(2개소)	성북천,정릉천
유입지천(3개소)	착수정, 침전지, 정수지

□ 악취측정

□측정항목 : 복합악취(공기희석관능법)

□측정주기 : 분기별 1회 실시 ※기상에 따른 일정변경 가능

□측정위치

구분	측정지점	비고
개구부 주변 산책로	- 시점부 복개구조물 개구부 주변 산책로 - 삼각동 복개구조물 개구부 주변 산책로 - 성북천 합류 개구부 주변 산책로 - 정릉천 합류 개구부 주변 산책로 - 고산자교 우안 교량밑 개구부 주변 산책로
기타	- 삼일교 하부 좌안 복개박스 산책로 - 용답역 하수차집관거 맨홀주변 산책로

※ 민원발생 및 유지관리상 필요시 추가 측정의뢰