청계천 수질 및 악취 관리를 위한 검사 의뢰서

□ 수 질

○ 검사지점 : 6개 지점

구분		측 정 지 점	채수일정
매월 측정	청계천 본류	상류(청계광장), 중류(오간수교, 고산자교)	매월 1회 (기상에 따른 일정변경 가능)
	유지용수관리소	착수정, 침전지, 정수지

- 측정항목 : BOD, T-P(총인), 기타(pH,Do,ss,TOC, 총대장균군, 분원성대장균군)

※ pH, DO의 경우 휴대용 계측기를 이용하여 즉시 측정

- 시료채수 : 자체시행 → 지점별 무균채수병 4ℓ 1개, 1ℓ 1개

- 측정기관 : 市 보건환경연구원(물환경생태팀)

- 측정결과 : 측정일로부터 30일 이내 市 보건환경연구원에서 공문 통보

□ 악 취

○ 검사지점 : 7개 지점

구 분	측 정 지 점	검사주기	비 고
복합악취	시점부 복개구조물 개구부 주변 좌안산책로	매월 1회	※ 추가 시험의뢰 민원발생에 따른 검증자료 필요시
	삼각동 복개구조물 개구부 주변 우안산책로
	삼일교 좌안 산책교
	성북천 합류 개구부 주변 산책로
	정릉천 합류 개구부 주변 산책로
	고산자교 우안 개구부 주변 산책로
	용답역 하수차집관거 맨홀주변 좌안 산책로

- 측정항목 : 복합악취(공기희석관능법)

- 시료포집 : 자체시행 → 지점별 테들라백 20ℓ 1개

- 측정기관 : 市 보건환경연구원 (산업환경팀)

- 민원 발생 및 유지관리상 필요시 추가 검사 의뢰