청계천 신설 진출입로 점검결과

□ 모전교 진출입로 점검결과

연 번	점검결과	현황사진
1	○ 난간고 부족 → 난간고 기준(110cm) 보다 난간고(90cm)가 낮아 보완필요
2	○ 진출입로 천장 헌치 설치로 보행자 충돌 위험 → 충격흡수시설 및 주의 표지판 설치 필요
3	○ 판석 가장자리 면정리 안됨 → 가장자리 및 코너부 면정리 필요
4	○ 공사 뒷정리 미흡 → 현장 주변 정리 필요