다. 도입 대상 HW, 상용 SW 규격

품목/구분			규 격	수량	비고
통합 AP 서버		대형	- CPU : 3.4 GHz * 12 Core 이상 - Memory : 80GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	1식	시도 전산장비 공통기반 서버와 호환 가능하여야 함 시도 별 자원 현황 실사 후 필요 시 주변 장치(랙 등) 추가 필요
		중형	- CPU : 3.4 GHz * 8 Core 이상 - Memory : 64GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	4식
		소형	- CPU : 3.4 GHz * 6 Core 이상 - Memory : 48GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	7식
		최소형	- CPU : 3.4 GHz * 4 Core 이상 - Memory : 32GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	2식
통합 DB 서버		대형	- CPU : 3.4 GHz * 8 Core 이상 - Memory : 64GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	1식
		중형	- CPU : 3.4 GHz * 6 Core 이상 - Memory : 48GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	4식
		소형	- CPU : 3.4 GHz * 4 Core 이상 - Memory : 32GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	7식
		최소형	- CPU : 3.4 GHz * 2 Core 이상 - Memory : 32GB 이상 - Disk : 300GB * 6개 이상 - HBA : 8Gbps * 6개 이상 - NIC : 10/100/1000 * 6개 이상	2식
스토리지	컨트롤러		- Dual Controller 이상 제공(Active-Active 동작) - FC Host Port 8Port 이상 제공(최대 32Port 확장 가능) - Multi path 솔루션 제공할 것	15식	서울시에 경우 물리적 이중화 요건으로 2식 도입 필요
	캐쉬 메모리		- 32GB 이상 제공, 최대 64GB 이상 가능할 것 - 정전을 대비한 캐쉬메모리 데이터 보호기법 제공할 것
	디스크		- Hardware 기반의 Raid 0+1, 5, 6 등을 지원 - SSD, SAS, FC 및 고용량 SATA 드라이브 혼용구성 가능 - 드라이브장애에 대비한 글로벌 핫스페어 기능제공
	기능		- 다양한 OS 의 지원이 가능할 것 - 컨트롤러, 캐쉬메모리, FAN, Power Supply 등 주요 부품 이중화 - 성능관리 S/W 제공, 내부복제 라이센스 포함 - 하드웨어 기반의 스토리지 복제기능 제공
	디스크규모		- 자치단체 규모별 차등 도입 - 대형 : Usable 10TB 이상 제공 - 중형 : Usable 6TB 이상 제공 - 소형 : Usable 4TB 이상 제공 - 최소형 : Usable 2TB 이상 제공
통합 SAN 스위치			- 최대 24Port 이상 확장 가능해야 함 - 1,2,4,8 Gbps 포트 지원 가능 - 8G bps 16Port 이상 제공 - 25미터 이상 LC/LC Cable 포함	14식
백업 드라이브			- 8개 테이프 카트리지 (최대 16개 확장 가능) - 1개 또는 2개의 매거진 제공 - 인터페이스 : SAS, SCSI - LTO-5 사용시(비 압축) - 자치단체 규모별 차등 도입 : 대형(16슬롯 10TB), 중형(16슬롯, 6TB), 소형(8슬롯 4TB), 최소형(8슬롯 2TB) (최대 16슬롯, 24TB확장가능) - 드라이브 수 1드라이브 지원 - 다양한 드라이브 지원(DLT-V4, SDLT600, DLT-S4, LTO-3, LTO-4)	7식
전자결재 연계서버			- CPU : 2.0Ghz * 6Core 이상 - Memory : 8GB 이상 - Disk : 500GB * 2개 이상 - OS : MS windows 2008 서버 이상	211식	시·군·구

❍ 하드웨어 규격

❍ 상용 SW 도입 용도 및 요건

구분	대상 SW	용도 및 요건	수량	비고
시·도 공통	DBMS	- 광역 시도에 모니터링 자료 구축 - 대용량 데이터에 대한 안정적 조회 및 처리기능 지원 - Multi-thread 지원 - 온라인 백업 및 복구 등 다양한 백업기능 제공	15식
	백업 SW	- 시도에 구현된 백업SW에 대한 agent License - 시도 내 구현되어 있는 백업 환경을 고려하여 도입	13식
	WAS	- J2EE 최신 표준 지원 - Servlet 2.2 이상, JSP 2.1 이상, SSL 지원 - 웹서비스(SOAP, WSDL, UDDI) 및 SOA 구현환경 지원 - 애플리케이션의 트랜잭션 관리, 세션 유지, 부하 분산 기능 제공 - 서버간 클러스터링 및 로드밸런싱 기능 제공	15식
	리포팅툴	- 다양한 OS 및 웹 서버 등 플랫폼 독립적 - 간트차트 및 다기능 크로스탭(텍스트데이터 그룹핑, 페이지 단위 분할 등) 제공 - 서브리포트 및 출력방향 조정을 통한 다단계 보고서 작성 지원 - 대용량 보고서 미리보기 시 시스템 자원관리 지원 - 다중 개발자 환경지원을 위한 체크인/체크아웃 및 개발 폼에 대한 버전 히스토리 관리 기능 제공 - 다양한 Exporting 지원(XLS, DOC, HWP, IMAGE 등)	15식
	전자결재 분석 (검색엔진)	- 키워드 검색, 불리언 검색, 바이그램 검색, 필드별 검색, 결과 내 재검색 지원 - 모든 검색 프로세스의 비동기식 처리 지원 - 무중단 서비스를 위한 예외상황 모니터링, 추적, 알람기능 - 유의어 사전 관리도구를 통한 유사어 처리 - 다양한 OS(UNIX, WINDOW, 리눅스 등) 및 플랫폼(Sun, IBM, HP 등) 지원 - 다양한 DBMS 정보 수집 - 다양한 서식 문서(HWP, MS-Office군, PDF 등) 전문검색 지원 - 검색 설정을 관리하는 웹기반 관리 도구 제공 - 다양한 데이터 소스(RDBMS, File Server)로부터 원본 데이터 수집 기능 제공 - 다양한 포맷의 첨부문서에서 Text를 추출하는 기능 제공 - 다양한 언어 처리 기능(문장분할기능, 띄어쓰기 처리기능, 언어자원관리기능) - 추출대상 패턴을 정의할 수 있는 기능	15식	분리발주 대상
	DB보안	- CC인증 제품 또는 보안적합성 심의를 득한 제품(EAL2 이상) - 컬럼 단위로 선택적 암호화 기능 지원 - 암호화 과정 중 장애 시 원복 데이터로 자동 복구 지원 - 정책변경과 암호화된 컬럼에 대한 작업 내역을 기록하도록 지원 - 이중화 구성을 통한 무중단 서비스 지원 - 다양한 DBMS SW와의 상호호환성 보장 - 다양한 방법을 혼용한 상세한 DB 접근제어 기능 제공	15식	분리발주 대상
	모니터링SW	- WAS 및 DB에 대한 리소스 모니터링 - 실시간 부하량 / 서비스 모니터링 기능 제공 - 위험 수준 설정 및 자동 알림 기능 제공	15식
	서버보안	- 추가 증설 대상 AP서버, DB서버 대상 보안 - 다양한 최신 OS 버전 지원 및 서버보안 통합관리 기능 - UNIX, LINUX, Windows 동일 보호프로파일에 의한 CC인증 - Root 계정의 기능 분산 및 접근 권한 제어 - 네트워크 및 포트 접근제어 기능, 프로세스 및 데몬 권한 제어 - 주요파일 및 프로세스에 대한 사용자별 접근권한 제어 가능 - 보안정책에 따른 전자서명인증서 발급 및 권한에 맞는 보안서비스 제공 - 접근 IP, 시간, 요일, Mac Address, 서비스, 세션 수, 유효기간 등에 대한 사용자별로그인 통제 기능 - 범용 telnet, ftp를 통한 인증서 인증 제공 - OS커널레벨에서의 사용자 행위 세션로깅 및 응용레벨의 사용자 tty 모니터링이 동시 지원 - tty를 사용하지 않는 백도어 등의 실행내용 로깅 지원	30식	분리발주 대상
시·군·구			215식	분리발주 대상

- 분리발주 제외 대상SW 및 사유

품목	사유
DBMS	시·도 전산장비 공통기반에 청백-e 시스템의 DB서버가 증설되며, 이에 따라 기존에 구축된 DBMS 제품을 활용, 자료 연계가 추진되어야 하므로 통합 발주함
백업SW	시·도 전산장비 공통기반에 청백-e 시스템의 백업장치가 증설되며, 이에 따라 각 시·도 별 기존 백업정책이 마련되어 운영 중인 바, 기존에 구축된 제품을 활용하여 , 자료 백업이 추진되어야 하므로 통합 발주함
WAS SW	예산절감을 위해 기 구축된 시·도 전산장비 공통기반 내 구축된 WAS SW를 활용하고, 시범사업을 통해 구현된 청백-e 시스템의 모니터링 기능과 특성을 반영하지 않을 경우 사업 완료 일정에 중대한 지장을 미칠 수 있어 통합 발주 함
Reporting S/W	리포팅 툴에 따라 업무프로그램 기능이 변경되므로 시범사업에서 개발, 활용된 리포팅 툴의 기능과 특성을 반영해야 하므로 통합발주 함
모니터링SW	각 시·도 별로 기존에 운영 중인 SW가 상이하므로, 이에 대한 호환성이 중요하며 개발 및 운영과정에서 SW공급자의 커스터마이징과 지속적 기술지원 필요에 따라 통합발주

※ 통합사업자는 분리발주 SW에 대해 구성·설치 시 기술지원해야 함