청소차고지 안전점검표

시 설 명		관 리 주 체
소 재 지
점 검 자		점 검 일

□ 일반사항

점 검 항 목	지 적 사 항	조 치 사 항
- 차고지 안전관리 계획서의 작성 및 관리상태
- 안전관리 조직의 적정성 및 유지여부
- 전기, 가스, 소방 등 자체 또는 정밀 안전점검 실시 여부

□ 점검사항

점 검 항 목	지 적 사 항	조 치 사 항
- 주변시설(배수로,측구)의 관리상태
- 외벽설치 상태 및 변형 등 관리상태
- 도로융기 및 침하 등 발생 여부(도로시설)
- 악취 및 소음 발생여부
- 오폐수 처리시설 관리상태
- 정비시설 관리상태
- 주변 민원발생 여부
- 세차시설의 적정기능 유지 여부
- 주변 쓰레기 등 방치여부

□ 건축물(차고지내 건축물이 있는 경우만 해당)

점 검 항 목	지 적 사 항	조 치 사 항
1) 건축물의 구조안전을 해치는 사항
가. 주요 부재의 구조적 균열과 변형
- 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥 주변융기, 중앙부 처짐)등 발생 여부
- 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
- 보에 결함 발생 여부 (단부 사인장 균열, 중앙부 휨 균열)
나. 축대, 옹벽의 안전상태
- 수평이동, 침하, 기울어짐등 발생 여부
- 균열과 변형(배부름) 발생 여부
- 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
다. 부등침하
- 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
- 주변지반 부분침하, 융기현상 발생 여부
- 창과 문틀의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 여부
- 바닥 포장 부위 침하 및 균열 발생 여부
2) 건축물의 내구성 결함 사항
- 각부의 균열, 누수, 백화나 습율(결로)등의 발생 여부
- 철재 부식 발생 여부
3) 기타 결함 사항
- 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
- 담장의 전도 징후 여부
- 빗물 홈통과 루프드레인의 기능이상 유무
- 수도, 전기, 가스, 통신선 등의 이상 유무