초기우수처리시설 법면 유실부 조치결과

(소하JCT UP RAMP P3 하부)

□ 위치도 및 현황사진

(위 치 도)

(현 황 사 진)

□ 조치결과

연번	정비 요청사항	조치결과 및 계획
1	강남순환도로(서해안→사당) UP RAMP P3에 설치된 초기우수처리시설의 빗물받이 용량 초과로 제방사면 슬라이딩 발생	제방사면 복구조치 및 분진망 설치
2	초기우수처리시설과 빗물받이 연결, 빗물받이 용량 재검토 필요	빗물받이 추가 설치 예정(6월내)
3	빗물받이 용량초과로 인한 사면슬라이딩 및 자전거도로 토사유출	자전거도로 토사 유출부 정리 및 분진망 설치
4	기존 가로등 철거 후 제방 내 방치	본 공사와 무관한 사항임
5	빗물받이와 연결된 집수정 용량 초과, 집수정에서 우수가 처리되지 못하고 하천 둔치 내 배수	빗물받이 추가 설치 예정(6월내)