GC/ECD를 이용한 PCBs로 오염된 환경매체에서 개별 Aroclor의 정량과 Dioxin-like PCBs의 추정

(Quantification of Individual Aroclor using GC/ECD in the Environmental medium polluted by PCBs and Estimation of Dioxin-like PCBs)

이제승* · 배일상 · 길혜경 · 이목영

서울특별시보건환경연구원 물환경연구부 토양폐기물팀

*Corresponding author: infoban@seoul.go.kr

요   약   문

본 연구는 GC/ECD를 이용하여 여러 제품의 PCBs로 혼합 오염된 매체에서 개별 Aroclor별로 정량하는 방법에 대해 평가하고자 하였다. 일반적으로 Aroclor 등 제품화된 PCBs를 정량하는 방법은 시료 중에 함유된 Aroclor의 혼합비를 산정하고 혼합비에 맞게 표준물질을 제조분석 후 특정 피크들을 선정하여 총 PCBs를 정량하게 된다. 그러나 이러한 정량법의 경우 각 시료에 대응하여 표준물질을 달리하여야 하는 문제로 오염 퇴적물 등 혼합비가 다른 여러 시료를 분석하는 경우 많은 어려움이 발생하게 되고, 분석결과가 총 PCBs로 표현되기 때문에 제공되는 정보가 한정될 수 밖에 없다. 이에 기존 공정시험기준 상의 정량방법을 일부 수정하여 개별 Aloclor의 정량을 시도하였다. 분석방법 상으로는 폐기물공정시험기준, 토양오염공정시험기준 등 기존 시험기준과 기기분석 측면에서 동일하지만, 정량피크를 각 Aroclor에서 고유하거나 다른 Aroclor의 피크와 겹침이 적은 피크를 선정하였고, 피크 겹침이 발생하는 정량피크의 경우 다른 Aroclor에서 유래하는 면적을 합리적으로 보정하려고 하였다.

정량방법의 평가는 모래에 표준물질을 첨가한 매질 첨가시료를 가압용매추출법으로 추출한 후 토양오염공정시험기준에서 제시한 정량방법과 비교하는 방식으로 수행하였다. 또한 이렇게 분석된 개별 Aroclor의 농도와 선행 연구들에서 제시되는 각 Aloclor에 함유된 Dioxin-like PCBs의 정보를 이용하여 독성등가치(TEQ)를 개략적으로 추정할 수 있는 방법을 제안하였다.

평가결과 총 PCBs에 대한 두 정량방법 간 정확도의 상대편차율(RPD)은 0.4 %로서 두 방법 간의 차이는 거의 없는 것으로 나타났고, 정량한계도 제시되는 목표값을 만족하였다. 그러나 이 결과는 매질첨가시료를 이용한 경우로 환경시료에서의 매질복잡성과 풍화 등을 고려하면 그 편차는 더 커질 수 있을 것이다. 또한 추정에 의한 Dioxin-like PCBs의 농도와 독성등가치(TEQ)의 경우도 선행 연구를 바탕으로 한 것으로 불확실성이 크다고 할 수 있다. 그러나 고분해능 GC/MS를 이용한 개별 동족체 분석의 고비용과 많은 인력투입으로 인한 분석의 비용이성을 감안하면 효율적인 스크리닝 방법이 될 수 있을 것으로 판단된다.

Key words: PCBs, Aloclor, 정량, 정량피크, Dioxin-like PCBs