추석대비 건설공사장 안전점검표

공사(시설)명	역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사	관 리 주 체	강남수도사업소
점 검 자	제영도	점 검 일	2016. 8. 29

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦풍수해 대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태	O
◦안전관리 조직의 적정성	O
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부	O
◦침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등	O
◦수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태	O
◦비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부	O
◦양수기 예비량 확보 및 기능 정비여부 - 양수기의 작동여부(수위자동조절 기능) - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 매일 작동여부 확인)	O
◦교통안전시설 관리 - 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태 - 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 - 노면단차 발생부에 대한 조치 및 차선도색상태 점검	O

□ 기초 지반 및 절토부, 비탈면

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 기초지반
◦맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부	X
◦주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부	X
◦세굴, 활동 발생 유무	X
◦침하 발생 유무	X
2) 절토부	해당사항없음
◦인장균열 발생 여부
◦침하 발생 여부
◦급격한 지하수 용출 여부
◦지속적인 낙석 발생 여부
3) 굴착 사면	해당사항없음
◦붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부
◦사면보호 조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)
◦굴착 단부의 출입금지 조치 여부
◦산마루 측구 설치 여부
◦굴착면 적정 구배 준수 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부
◦굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부
◦높이 5m마다 최소 2m 이상의 소단 설치 여부

□ 축대, 옹벽, 석축 등(해당사항없음)

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 콘크리트 옹벽
◦옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부
◦누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦철근 노출 발생 여부
◦옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부
2) 보강토 옹벽 및 석축
◦파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부
◦수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
◦변형(배부름 등) 발생 여부
◦배면토의 침하, 침수 여부
◦배수구 설치 및 청소 여부
◦옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
3) 게비온 옹벽
◦채움재 유실 여부
◦와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
4) 주변시설
◦주변시설(배수로,측구)의 설치 여부
◦주변 배수시설의 관리 상태
◦배수시설의 배수기능 적합 여부
◦도로융기 발생 여부(도로시설)
◦인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부
◦침하의 발생 여부(상부지반)
◦주변 시설 변형 여부
◦인접 지중 매설관의 누수 여부
◦상·하수시설물 파손 여부

□ 건설 공사장

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 일반사항
◦현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획 수립 여부	불필요
◦수방자재 확보 여부 - 양수기, 마대, 가마니, 삽, 수레, 우비, 장화 등 - 양수기 고장시 대비 여유분 확보	O
◦현장내 비상대기반 편성, 운영 여부	O
◦공사용 가설도로에 대한 안전 확보	불필요
◦지하매설물 관련기관과 우기대비 협의 및 비상연락망 구축 여부 - 비상사태 발생시 대책 사전협의 - 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축	O
2) 공사 현장주변 점검 실시
◦현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등 점검 - 준설 및 보수작업 실시 - 침사지·집수정의 유출구는 상부에 위치 - 하천 등 현장주변의 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시	O
◦양수기 확보 및 작동상태 점검 - 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보	O
◦공사용 도로상태 점검 - 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시 - 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌·우배수 측구 및 다짐보강 실시	해당사항없음
◦가스관, 전력구, 전화케이블, 상·하수도 등 지하매설물 점검	O
9) 장비․자재 등 기타관리
◦장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동	O
◦강풍시 크레인 이용한 자재 운반작업 금지	O
◦강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지	O
◦각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태	O
◦도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태	-

※ 지반침하

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 공사 계획
- 공사전 지반의 형상, 지질 등 조사 여부	O
- 지반의 함수, 누수, 갈라짐 등 조사 여부	O
- 절취면의 높이 및 구배 결정시 토사의 형상, 지질 등 조사결과 반영 여부	O
- 토사의 함수, 누수, 갈라짐 등의 근거로 시공중 배수계획 수립 여부	O
2) 착공전 준비
- 가설공사 및 토공사의 전체 공사내용 파악 여부	O
- 설계도서 검토 및 시공계획 반영 여부	O
- 현장 입지조건의 가설공사 반영 여부	O
- 주변에서 수행되고 있는 공사 또는 앞으로 수행될 공사와의 관련성 검토 여부	O
- 착수전 실시한 조사내용의 시공계획서 반영 여부	O
- 소음, 진동, 지반 변화 등에 대한 영향조사 여부	-
- 지하매설물의 사전 조사 및 관계 기관과의 충분한 협의 진행 여부	O

4) 관로공사
- 관의 재질 및 규격의 적합 여부	O
- 관의 부등침하 방지 대책 적정 여부	O
- 관로 및 맨홀 이음부 방수처리 적정 여부	해당사항없음
- 관로 터파기 구간의 적정 다짐시공 여부	O
- 다짐 시공에 따른 관로 변위 및 손상 여부	X
- 맨홀 및 피트 내측까지 관체 인입시공 여부	O
- 되메우기시 측면 및 하부에 공극이 발생하지 않도록 충분한 다짐시공 여부	O