현수관로 시설 점검표

□ 사업소명 : 강남수도사업소

□ 점검장소 : 동작대교(한강대교)

□ 점검일자 : 2018. 9. 3

상수도시설	구경		700	노출연장		1,547	재질		DP		부설년도	1984
점 검 내 용					점 검 결 과					비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복결함 여부					이상없음					없음 (9.5. 누수발생 현재 조치중)
관 보온상태					이상없음					없음
밸브 등 부속시설 상태					이상없음					없음
관로지지 등 안전시설 상태					이상없음					없음
점검통로 상태					이상없음					없음
점검사진
기타 시설 개선 사항		9.5일 동작대교 북단에서 누수발생, 현재 누수복구 조치중 (9월중 조치완료 예정)

현수관로 시설 점검표

□ 사업소명 : 강남수도사업소

□ 점검장소 : 원지교(일반교량)

□ 점검일자 : 2018. 9. 3

상수도시설	구경		300	노출연장		35	재질		DP	부설년도	1992
점검내용					점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복결함 여부					이상없음				없음
관 보온상태					이상없음				없음
밸브 등 부속시설 상태					이상없음				없음
관로지지 등 안전시설 상태					이상없음				없음
점검통로 상태					이상없음				없음
점검사진
기타 시설 개선 사항		특이사항 없음

현수관로 시설 점검표

□ 사업소명 : 강남수도사업소

□ 점검장소 : 영동1대교(일반교량)

□ 점검일자 : 2018. 9. 3

상수도시설	구경		300mm 600mm	노출연장		150m 150m	재질			DP SP	부설년도	1988
점검내용					점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복결함 여부					이상없음				없음
관 보온상태					이상없음				없음
밸브 등 부속시설 상태					이상없음				없음
관로지지 등 안전시설 상태					이상없음				없음
점검통로 상태					이상없음				없음
점검 사진
기타 시설 개선 사항		특이사항 없음

공동구 시설 점검표

□ 사업소명 : 강남수도사업소

□ 점검장소 : 개포공동구

□ 점검일자 : 2018. 9. 3 ~ 9. 14

상수도시설	구경		300～700mm	노출연장	4,134m		재질		DP,SP	부설년도		1987
구 분		점 검 항 목						관리상태			비 고
상수도 관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무						양호
		밸브류 작동 등 상태						양호
		관로의 보복상태, 녹발생 및 노후상태						양호
		관로 명판 부착상태						양호
부속시설		관 지지대 상태						양호
		배수시설 상태						양호
		관련기관 비상연락망 부착상태						양호
점검 사진
기타 시설 개선 사항		특이사항 없음