추석대비 상수도시설물 점검결과

<강남수도사업소>

□ 점검대상

○ 배 수 지 :  9개소 (지역 7개소, 1차 2개소)

○ 가압시설 : 31개소 ( 가압장 6개소, 증압장 25개소)

○ 현수관로 : 3개소 1.8㎞ (한강 1개소 1.5㎞, 일반 2개소 0.3㎞)

○ 공 동 구 : 1개소 4.1㎞

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018. 9. 3(월) ~ 9. 14(금)

○ 점 검 자 : 박철호 외 9명

○ 주요점검사항

- 배수지․가압장 시설물 분야

- 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 공사장 등 노출관로 분야

□ 점검결과

○ 7개소 지적사항 조치 (4개소 완료, 3개소 진행중)

- 논현 2 증압장 토출 압력계 배관 누수 : 조치 완료(9.6)

- 논현 3 증압장 유량계 고장 : 조치 완료(9.15)

- 삼성, 일원배수지 잡초 : 제거완료(9.14)

- 방배배수지 유량계실 출입문 손상 : 조치중(10월중 완료예정)

- 서초배수지 유입배관(1,350mm) 도색 손상 : 조치중(10월중 완료예정)

- 반포배수지 외부창틀 손상 : 조치중(10월중 완료예정)

□ 향후 계획

○ 지속적인 상수도 시설물 안전점검 실시하여 적출사항 신속조치

따로붙임 : 적출사항 정비 전․후 사진대지

적출사항 정비 전․후 사진대지

< 강남수도사업소 >

논현2증압장 유출배관 용접부위 누수	32mm 용접완료
논현 3증압장 유량계 고장	유량계 교체 완료
삼성배수지 상부 제초전	삼성배수지 제초완료
일원배수지 상부 제초전	일원배수지 제초완료

방배배수지 유량계실 출입문 손상(조치중)	반포배수지 외부창틀 손상(조치중)
서초배수지 유입배관(1,350mm) 도색 손상(조치중)

상수도 시설물 안전점검 사진대지

양재배수지	반포배수지
반포가압장	내곡배수지
일원가압장	반포가압장 점검
수서배수지	삼성배수지

궁마을 증압장	일원배수지
일원가압장	쟁골증압장
논현 1증압장	삼성증압장
역삼 3증압장	일원가압장