가압직결급수 전환 보고

1. 단지명	건영(남서울1차) (시공사 ☏ 02-6900-5300)
2. 주 소	금천구 시흥대로59길 35 남서울건영아파트(시흥동 992-2) (표고 15.5 m)
3. 아파트 규모	◦ 13 층, ◦ 3개동, ◦ 260 세대
4. 배수지 수계	◦배수지명 금천 (H.W.L 71 m, L.W.L 65 m)
5. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 4.9kgf/㎠ ◦ 급수관 유속 1.06m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 참조) A= 급수관 단면적
6. 배·급수관 구경	◦ 배수관 200㎜ ◦ 급수관 100㎜
7. 가압장치 수압	◦ 인입 수압 4.9kgf/㎠ ◦ 토출 수압 5.0kgf/㎠ ◦ 최고층 수압 1.2kgf/㎠

□ 위치도

□ 직결급수 전․후 사진

직결급수 전

□ 배관망도