‘18년 1월 동절기․해빙기대책 추진실적

<암사아리수정수센터>

1. 총 괄

○ 총 평

- 고도처리(고도산화+입상활성탄) 시설의 안정적인 운영으로

맛․냄새가 없는 품질이 우수한 수돗물을 안정적으로 생산 공급

- 원수 수질이 전년 동기간 (2017. 1.)에 비하여 개선되었음.

기간	암모니아성질소 (mg/L)	총조류세포수 (cell/mL)
2018. 1.	0.09∼0.27	780∼2,970
2017. 1.	0.07∼1.19	1,270∼6,600

- 수온, 암모니아성질소, 탁도, 조류, 냄새물질, 총유기탄소 등

주요수질을 감시하면서 처리효율을 높이고자 노력하고 있음.

○ 잘된 점

- 수온 저하에 따른 소독능 감소는 오존 주입으로 보충하였고,

송수 잔류염소도 목표값 범위 내에서 안정적으로 운영함.

- 응집, 여과시설 등을 적정하게 운영하여 수질이 매우 우수함.

* 정수 입자수 10개/mL 이내

- 원수 2-MIB 증가에도 응집, 오존공정 등을 적정하게 운전하여

감지농도 (8 ng/L) 미만 (불검출∼3 ng/L)으로 처리함.

* 원수 2-MIB : 6.1∼8.6 ng/L

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(1월말 기준)

≪암사아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	360
	흡착제	흡착포	(box)	30
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	30 (50 m)
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	500
	가성소다		(㎏)	20,000
	활 성 탄		(㎏)	63,846
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)
	청소선 (고무보트 제외)		(척)
	순찰선 (고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	17
기타	보호장갑		(켤레)	12
	보호장화		(켤레)	8
	보호의		(벌)	8
	망원경		(벌)
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

끝 -