2015 - 02 - 0067

진압3대장 김용수 외 9명(정성춘,김호성,조두한,윤창진,지한민,신현철,조정아,이상엽,김년백)

소방사 지한민

직위	진압3대장		계급	소방위		성명	김용수	(서명)

2015	년	02	월	12	일	01	시	45	분	목요일

01	시	46	분		도착시간:	01	시	48	분

▣

구룡마을 마을회관 입구 좌측 주차장으로 보이는 공터에 폐쇼파와 합판이 연소되고 있었고

근접배치 중인 영동대 탱크차가 40mm 수관을 사용해 화재진압 중인 상태

▣

□

□

펌프차에서 40mm 수관 3본을 사용, 영동대 탱크차에서 전개한 40mm 사용하여 화재진압함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
쇼파
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	▣	있음	□	없음
주변 합판으로 연소가 진행되는 상태

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

□

□

▣

야외에서 화재발생

□

□

▣

야외에서 화재발생

□

▣

□

개포대 : 40mm 수관 3본, 65mm 수관 1본, 갈쿠리 / 영동대 : 40mm 수관

현장도착 직전 화염과 연기가 관측되었고 영동대 탱크차 및 대원이 40mm 수관을 이용해 화재를 진압하고 있었음

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상