2016 - 07 - 0166

소방위 진희범외 5명

직위	센터장		계급	소방위		성명	진희범	(서명)

2016	년	07	월	25	일	16	시	29	분	월요일

16	시	31	분		도착시간:	16	시	33	분

▣

신축공사장 앞 도로변 출동차량 부서하고 올려다보니 옥상에서 검은 연기 관측됨(불꽃은 보이지 않음)

▣

□

□

발화지점이 신축공사장 옥상으로 임시 소방시설인 소화기외에 수계소화설비가 없을 것으로 판단하여 지상 펌프차로부터 수관을 연결한 목적으로 40mm수관 4본, 관창 및 로프를 가지고 리프트 이용 올라감, 15층 하차후 계단통해 옥상으로 진입하여 수관4본을 연결 로프이용 고정하고 지상으로 내려보냄, 펌프차에서 수관2본을 추가로 연결 후 방수개시 진압활동에 임함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
신축 공사장 옥상
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
옥상에 있던 건축폐자재외에 가연물이 없는 관계로 연소확대우려 없음

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

공사관계자에 의하면 용접기 이용 절단작업중 주변에 있던 목재 폐자재에 불꽃이 비산되어 발화된 것으로 보인다고 함

▣

□

□

신축공사장에 외벽에 설치된 리프트 이용 옥상으로 진입

□

▣

□

▣

□

□

수도에 연결된것으로 추정되는 물호스

대형 및 소형 소화기

차량정체 없고 도착전 신축공사장 건물 옥상에서 검은연기 관측

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상