[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2014년  12월 12일 07시 15분 56초 금요일

화재번호

2014		12		424

출동시간 : 07시 17분 03초 도착시간 : 07시 18분

1. 출동대원 및 응답자 (송정119안전센터) ① 출동대원 : 진압2대장 이은종외 7명 ② 응 답 자 : 펌프(진압2대장 이은종, 위.이상근, 위.송범의, 사.권순영), 탱크(장.박광민) 구급(장.조승용, 교.김두환, 사.차승일)
③ 확 인 자 :	진압2대장		계급 지방소방위		이은종

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 성동구 성수동2가 279-27번지 스타일 강북점(자동차 정비소)
	※ 현장상황 : 현장 도착한 바 1층 자동차 정비소 내부 연소되는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 ■ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( 사고지점 안전조치 )
	현장 도착한 바 1층 자동차 정비소 내부 연소되는 상황이였으며 65mm 수관 3본 전개하고 실외에서 화점주수하면서 진입하여 완진. 40mm 관창 교체 후 사다리 및 천정파괴기 이용하여 잔화정리 후 귀소함.(관계자 소화기로 초기진화 시도하였으나 실패한 상황.)
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			자동차 정비소 1층 내부
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음
	외부 : 연소확대 없음.
	내부 : 연소확대 있음.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	해당사항 없음.

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□  자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 수관(65mm)3본, (40mm)1본, 사다리, 천정파괴기,

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당사항 없음

7. 출동로상의 발견사항
	특이사항 없음

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입