충격흡수장치 소방차 적용 검토의견 수렴

( 노원소방서 )

구 분		검토의견	사 유
장착 가능성 (구조적, 기술적)	전면	매우 곤란	설치 시 전조등, 싸이렌, 견인고리, 안개등의 기능 장애를 가져옴
	후면	매우 곤란	설치 시 브레이크등, 후진등, 견인고리, 수관적재함의 기능 장애를 가져옴
실효성 (출동 및 현장활동)		실효성 희박	전면부는 필요성이 없고 후면부에는 충격흡수장치 보다싸인보드를 장착하는 것이 더 실효성이 있다고 봄
경제성 (투입비용 대비)		경제성 없음	장착 비용이 500~1000이며 기존에 범퍼에 달려 있는 전조등, 견인고리 이설시 비용증가 예상됨
시범장착 필요성 (희망여부 등)		필요성 없음	출동 배치된 차량에 장착시 기존에 달려 있는 전조등, 견인고리 등의 기능 장애를 가져오므로 곤란함이 있으며 도입과정에 공장에서 시범 장착하는 것은 가능함