취·송수유량계 교정검사 일정표

[2019년 상반기]

구분	유량계	형 식	구경 (mm)	설치 년도	제 작 사	19년상반기 (교정검사일)		비 고 (입회)
광암	취수(원 수)	습식	2800	2013	㈜씨엠엔텍	4월 30일		본부, 광암, 팔당
	송수(우면산)	습식	2200	2013	㈜씨엠엔텍	5월 3일		본부, 광암, 강동
	송수(청 담)	습식	2200	2013	㈜씨엠엔텍	5월 3일		본부, 광암, 강동
		휴대용		2005	CONTROLOTRON
구의	취수(1공장)	습식	1650	2009	㈜수인테크	5월 9일		본부, 구의
	취수(2-1공장)	습식	1350	2014	㈜씨엠엔텍	5월 8일		본부, 구의
	취수(2-2공장)	습식	1350	2014	㈜씨엠엔텍	5월 8일		본부, 구의
	송수(용 마)	습식	1350	2012	㈜씨엠엔텍	5월 10일		본부, 구의, 동부
	송수(아차산)	습식	1350	2012	㈜씨엠엔텍	5월 10일		본부, 구의, 동부
	송수(월 계)	습식	1200	2012	㈜씨엠엔텍	5월 9일		본부, 구의, 북부
		휴대용		2004	CONTROLOTRON
뚝도	구취수(원 수)	습식	2200	2014	㈜자인테크	4월 4일		본부, 뚝도, 충주
	신취수(원 수)	습식	2200	2014	㈜자인테크	4월 4일		본부, 뚝도, 충주
	송 수(대현산)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	4월 2일		본부, 뚝도, 동부
	송 수(와우산)	습식	1650	2013	㈜씨엠엔텍	4월 2일		본부, 뚝도, 동부, 중부, 서부
		휴대용		2007	CONTROLOTRON
영등포	취수(원수)	습식	2400	2010	㈜씨엠엔텍	4월 11일		본부, 영등포, 충주
	1정수장(신 정)	습식	1800	2012	㈜씨엠엔텍	4월 9일		본부, 영등포, 강서
	2정수장(금 천)	습식	900	2009	㈜씨엠엔텍	4월 9일	상반기 시행	본부,영등포,강서,남부
	2정수장(우장산)	습식	1200	2010	㈜씨엠엔텍	4월 9일		본부, 영등포, 강서
	공업용수	습식	600	2010	㈜씨엠엔텍	4월 11일		본부, 영등포
		휴대용		2005	CONTROLOTRON
암사	1취수 - 1	건식	2200	2006	㈜자인테크	4월 16일		본부, 암사
	1취수 - 2	건식	2200	2006	㈜자인테크	4월 16일		본부, 암사
	2취수	건식	2200	2007	㈜자인테크	4월 16일		본부, 암사
	1송수-우면산(원수)	건식	2200	2017	㈜씨엠엔텍	4월 17일	상반기 시행	본부,암사,강동,충주
	1송수-노량진(원수)	건식	2200	2017	㈜씨엠엔텍	4월 17일		본부,암사,남부,충주
	1송수- 방 배(원수)	건식	2200	2017	㈜씨엠엔텍	4월 18일		본부,암사,강남,충주
	2송수- 방 배(원수)	건식	1500	2007	㈜자인테크	4월 18일		본부,암사,강남,충주
		휴대용		2004	CONTROLOTRON
강북	강북구의(원수)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	4월 26일		본부, 강북, 충주
	강북뚝도(원수)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	4월 26일		본부, 강북, 충주
	취 수(원수)	습식	2600	2008	㈜수인테크	4월 26일		본부, 강북, 충주
	송수 A	습식	2400	2008	㈜수인테크	4월 23일		본부, 강북, 동부, 북부, 중부, 서부
	송수 B	습식	2400	2008	㈜수인테크	4월 23일
	송수 C	습식	2400	2008	㈜수인테크	4월 25일
		휴대용		2004	CONTROLOTRON
씨엠엔텍 : 20 수인테크: 5 자인테크: 6대 컨트롤러: 6대 계: 37대