취수원수 및 상수원 상류 조류조사 결과

□ 조사개요

❍ 일 시 : ’14. 10. 14(화)

❍ 대 상 : 취수원 및 상수원 상류 10점

□ 북한강 : 진중리, 삼봉리   □ 남한강 : 신원리, 복포리

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용 : 조류발생 대응 수질조사

□ 조사지점도

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
10. 2(목)	북한강	소양댐	14.5	0	0	0.0	0.0
		춘천댐	19.9	60	0	2.7	1.6
		공지천	19.9	1,415	0	32.8	208.0
		의암댐	19.8	170	0	16.0	120.0
		쳥평댐	21.5	530	0	7.6	44.0
		진중리	20.9	540	0	6.7	43.6
10. 6(월)	북한강	삼봉리	20.3	280	0	5.3	32.7
		진중리	20.6	0	0	4.7	31.7
	남한강	복포리	21.0	0	0	1.3	5.4
		신원리	21.2	0	0	1.3	5.5
	취수장	광 암	20.9	160	0	4.5	14.9
		강 북	20.3	0	0	3.7	16.7
		암 사	20.6	0	0	4.9	16.2
		자 양	20.3	70	0	7.5	15.8
		풍 납	19.6	130	0	7.5	17.3
10. 8(수)	북한강	공지천	19.6	520	0	29.3	100.0
		의암댐	19.2	125	0	14.7	84.0
		청평댐	20.4	0	0	5.1	42.3
		삼봉리	19.6	0	0	3.9	26.6
		진중리	20.0	290	0	5.9	25.9
10. 14(화)	북한강	삼봉리	19.0	40	0	3.5	18.9
		진중리	19.1	0	0	4.9	20.3
	남한강	복포리	19.9	0	0	1.4	4.2
		신원리	20.2	0	0	1.7	3.6
	취수장	광 암	19.5	40	0	3.7	8.6
		강 북	20.1	15	0	3.4	8.4
		암 사	19.7	0	0	2.8	5.2
		자 양	19.1	45	0	5.2	8.9
		풍 납	18.0	190	0	4.1	9.9

❍ 북한강 수계의 냄새물질(2-MIB)이 20 ng/L 수준으로 감소함에 따라 취수원수에서 급증 가능성은 낮아지고 있음