취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장~2.HWP

취수장운영일지

□ 2013년 1월 17일 금요일 날씨 : 맑음

구분	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
단위 시간	전압	전류	역률	전력	전력량	22.9	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC	DC	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	KV	℃	KV	℃	V	A	Kwh	V	V	A
0	23.0	18	0.99	800	3635.34	16	32			410	30	3975.53	222	122	1
2	23.0	23	0.99	1000		21	32			410	30		222	122	1
4	22.9	23	0.99	1000		21	32			410	30		222	122	1
6	22.9	23	0.99	1000		21	32			410	30		222	122	1
8	22.9	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
10	22.9	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
12	23.0	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
14	23.0	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
16	23.0	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
18	23.0	18	0.99	800		16	32			410	30		222	122	1
20	23.0	18	0.99	800		16	33			410	40		222	122	1
22	23.0	18	0.99	800		16	33			410	40		222	122	1
24	23.0	15	0.99	700	3640.01	16	33			410	80	3978.57	222	122	1
소계					4.67							3.04
합계					16,812							364.8

구분	예비 TR2 (×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	전압	전류	역률	전력	영상	전력량	전압	전류	역률	전력	영상	전력량	m
	V	A	%	KW	V0	Kwh	V	A	%	KW	V0	Kwh
0	3400	110	0.99	700	0	5045.43
2	3400	150	0.99	800	0
4	3400	150	0.99	800	0
6	3400	150	0.99	800	0
8	3400	110	0.99	700	0
10	3400	110	0.99	700	0
12	3400	110	0.99	700	0
14	3400	110	0.99	700	0
16	3400	110	0.99	700	0
18	3400	110	0.99	700	0
20	3400	110	0.99	700	0
22	3400	110	0.99	700	0
24	3400	100	0.99	600	0	5047.45
소계						2.02
합계						18,180

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0													110	1.3	20	50
2													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
4													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
6													110	1.4	20	50	49	1.3	14	45
8													110	1.3	20	50
10													110	1.3	20	50
12													110	1.3	20	50
14													110	1.3	20	50
16													110	1.3	20	50
18													110	1.3	20	50
20													110	1.3	20	50
22													110	1.3	20	50
24	90	1.4	20	53

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수	222,098	1호(560KW)	0:53	나민수	정방환
		2호(560KW)
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)	23:11	나민수	정방환
		6호(280KW)	8:08	나민수	정방환
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560㎾)
	2호 (560㎾)
	3호 (560㎾)
	4호 (560㎾)
	5호 (560㎾)	50	11	20	6	41	양호	43	양호	1.3	18
		50	13	22	9	42	양호	45	양호	1.3	20
	6호 (280㎾)
신취수 (7호~10호)	7호 (560㎾)
	8호 (560㎾)
	9호 (560㎾)
	10호 (560㎾)

전염소투입율지시대장

자양취수장 2013년1월17일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
12월17일	00	:	01	2.1	-	2.3	-	수질변화	소준영	박병규
〃	07	:	03	2.3	-	2.1	-	〃	〃	윤종영
〃	08	:	22	2.1	-	2.0	-	〃	〃	박병규
〃	09	:	16	2.0	-	1.8	-	〃	박융기	김영복
〃	12	:	35	1.8	-	1.4	-	〃	〃	홍사균
〃	12	:	53	1.4	-	1.6	-	〃	〃	〃
〃	16	:	11	1.6	-	1.8	-	〃	〃	〃
〃	20	:	15	1.8		1.9		〃	홍현기	정방환
〃	20	:	51	1.9		2.0		〃	〃	〃
〃	23	:	20	2.0		1.9		〃	나민수	〃
				-	이	하	여	백	-