문서번호	보수과-786
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	뚝도아리수정수센터소장
협 조
	주무관

취수장 유량계 교체 계획

2014. 03.

뚝도아리수정수센터

(보 수 과)

취수장 유량계 교체계획 보고

우리센터 취수장내에 설치된 유량계 중 노후로 정밀도가 저하된

구취수 유량계 및 고장난 신취수 유량계를 교체하여 정확한 유효율

분석 및 정수생산 안정화에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		유량계 현황

□ 현 황 : 5대(고정용 4, 휴대용 1)

구 분	명칭	형식 및 규격	구 경 (mm)	설치년도	비 고
취수	구취수	초음파(다회선) 0.03～20m/s	2,200	2004	헌팅 발생
	신취수	“	2,200	2002	고장
송수	대현산	“	2,200	2011	양호
	와우산	“	1,650	2013	양호
휴대용		초음파	250 ～ 3,000	2007	양호

□ 관련근거

- 기획예산과-936(`14.2.7)호 및 기전설비과-759(`14.2.7) 와 관련임

- 구취수 초음파 유량계는 노후(내용연수 지난)로 고장이 자주 발생하고 신취수 유량계는 구의아리수정수센터에 취수를 공급할 예정으로 교체하여 유효율 정확도 확보 및 정수생산 안정화를 기하고자 함

※ 내용연수 : 조달청고시 제2008-7호(2008.8.13). 유량계는 10년임.

Ⅱ		유량계 비교

□ 유량계 가격 비교

명 칭	형식 및 규격	구 경 (mm)	조달가격	비고
다회선습식 초음파유량계	초음파(다회선) 0.03～20m/s	2,200	25,564,000
정밀형외벽부착식 초음파유량계	초음파유량계 0.02 ~ 10m/s	2,200	12,982,800

Ⅲ		추진 일정

□ 향후일정

○ 발    주 : 2014. 3

○ 납품요구 : 2014. 3

○ 납품완료 : 2013. 4

○ 설치완료 및 교정검사 : 2013. 4. 25

○ 시운전 및 준공검사 : 2011. 4. 30

○ 소요예산 : 27,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(기타교체비)

Ⅳ		행정사항

□ 구매방법 : 조달구매 (조달청 제3자단가 계약)

□ 검사방법 : 교정검사 실시(입회자 : 본부, 수자원공사)

따로붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.