취수유량계 교정검사 일정표

[2017년 상반기]

구분	유량계	형 식	구경 (mm)	설치 년도	제 작 사	17년 상반기 (교정검사일)	16년 하반기 (교정검사일)	비 고 (입회)
광 암	취 수(원 수)	습식	2800	2013	씨엠엔텍	4월 5일	10월 10일	팔당
뚝 도	구취수(원 수)	건식	2200	2014	(주)자인테크	4월 7일	10월 17일	충주
	신취수(원 수)	건식	2200	2014	(주)자인테크	4월 7일	10월 17일	충주
영등포	취 수(원 수)	습식	2400	2010	㈜씨엠엔텍	4월 10일	10월 24일	충주
암 사	1송수-우면산(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	기실행(2.16)	10월 19일	충주
	1송수 - 방배(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	기실행(2.17)	10월 18일	충주
	1송수-노량진(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	기실행(2.17)	10월 19일	충주
	2송수 - 방배(원수)	건식	1500	2007	(주)자인테크	4월 6일	10월 18일	충주
강 북	강북구의(원수)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	4월 14일	10월 28일	충주
	강북뚝도(원수)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	4월 14일	10월 28일	충주
	취수(원수)	습식	2600	2008	(주)수인테크	4월 14일	10월 28일	충주
◯ 아리수 정수센터 위치 - 광 암 : 경기도 하남시 서하남로 293(광암동 174) 광암정수센터 내 - 뚝 도 : 서울 광진구 강변북로 292 자양취수장 내 - 영등포 : 서울 영등포구 노들로 11(양화동 1-29) 영등포정수센터 내 - 암 사 : 서울 강동구 아리수로 131(암사동 3) 암사정수센터 내 - 강 북 : 경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397) 강북정수센터 및 강북취수장 내