취수유량계 교정검사 일정표

[2016년 하반기]

구분	유량계	형 식	구경 (mm)	설치 년도	제 작 사	16년 상반기 (교정검사일)	16년 하반기 (교정검사일)	비 고 (입회)
광암	취수(원 수)	습식	2800	2013	씨엠엔텍	04월 20일	10월 10일	본부, 광암, 팔당
뚝도	구취수(원 수)	건식	2200	2014	(주)자인테크	04월 18일	10월 17일	본부, 뚝도, 충주
	신취수(원 수)	건식	2200	2014	(주)자인테크	운휴	10월 17일	본부, 뚝도, 충주
영등포	취수(원수)	습식	2400	2010	㈜씨엠엔텍	04월 29일	10월 24일	본부, 영등포, 충주
암사	1송수-우면산(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	04월 25일	10월 19일	본부, 암사, 강동, 충주
	1송수 - 방배(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	04월 22일	10월 18일	본부, 암사, 강남, 충주
	1송수-노량진(원수)	건식	2200	2012	(주)자인테크	04월 25일	10월 19일	본부, 암사, 남부, 충주
	2송수 - 방배(원수)	건식	1500	2007	(주)자인테크	04월 22일	10월 18일	본부, 암사, 강남, 충주
강북	강북구의(원수)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	05월 09일	10월 28일	본부, 강북, 충주
	강북뚝도(원수)	습식	2200	2011	㈜씨엠엔텍	05월 09일	10월 28일	본부, 강북, 충주
	취수(원수)	습식	2600	2008	(주)수인테크	05월 13일	10월 28일	본부, 강북, 충주
◯ 아리수 정수센터 위치 - 광 암 : 경기도 하남시 서하남로 293(광암동 174) 광암정수센터 내 - 뚝 도 : 서울 광진구 강변북로 292 자양취수장 내 - 영등포 : 서울 영등포구 노들로 11(양화동 1-29) 영등포정수센터 내 - 암 사 : 서울 강동구 아리수로 131(암사동 3) 암사정수센터 내 - 강 북 : 경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397) 강북정수센터 및 강북취수장 내