케이에스엠기술 (주)

점검결과 보고서

페이지

1/2

제  목

시흥천복개1구간

작성일자

2017. 11. 27

1. 상부포장 측구파손 점검결과

1) 금회 시흥천복개1구간 정밀점검결과 금빛공원 맞은편 버스정류장 부근에서 상부포장 측구파손(15.25㎡, 3개소)가 조사되었다.

2) 상부포장 측구 콘크리트 파손은 버스정류장 부근에서 파손이 발생한 상태로 미관 등을 고려할 때 재시공이 필요한 것으로 판단된다.

손상발생 위치도
①	Sta. 0k740m~0k750m 측구파손(A=0.5m×10.0m)	②	Sta. 0k750m~0k770m 측구파손(A=0.5m×20.0m)	③	Sta. 0k805m 측구파손(A=0.5m×0.5m)

케이에스엠기술 (주)

점검결과 보고서

페이지

2/2

제  목

시흥천복개1구간

작성일자

2017. 11. 27

2. 복개 내부 토사 및 콘크리트 잔재물 적치

1) 복개 4련 박스 내부 단면확대 공사중인 콘크리트 잔재물이 조사되었다.

2) 복개내부에 발생한 토사퇴적은 4련 구간과 3련구간에서 조사되었으며 토사퇴적 면적(A=1313.40㎡), 토사퇴적 두께가 20~50㎝ 정도로 복개 내부의 통수단면 감소 등을 유발하고 있는 상태로 준설이 필요한 것으로 판단된다.

손상발생 위치도
①	4-1련 토사퇴적	②	4-4련 토사퇴적	③	3-3련 토사퇴적