수질 자동감시시스템 현황 조사

1. 측정기 설치 위치(감시지점) 별 지점 수

○ 수돗물 공급 경로별 구분

전체	정수장	배수지	배수계통의 관로(전체 00 개소)
			공급 경로	관 말 지점
00 개소	00 개소	00개소	00개소	00개소
채수위치	정수지 : 00개소 송수관 : 00개소 기 타 : 00개소	유입관 : 00개소 항 : 00개소 유출관 : 00개소	배수관: 00개소 제수밸브 : 00개소 기 타 : 00개소	급수관: 00개소 계량기전단: 00개소 기 타: 00개소

※ 배수계통 감시지점 아래 표에서 상세 문의

○ 배급수계통 관로의 상세 위치별 구분

배수계통의 관로 (전체 00 개소)	도로	관공서 (주민센터, 소방서, 경찰서 등)	공동주택 (아파트 등)	다량 급수처 (목욕탕, 상가등)	기타 (병원 등 취약지역)
00개소	00개소	00개소	00개소	00개소	00개소
감시지점 선정 사유

※ 선정사유 예 : 대표수질, 수질 최악(정체수역) 지점, 사고 다발지점 등

2. 수질자동 감시 항목

구분	정수장	배수지	배수계통의 관로
			배수관	관 말
항목 수	00 개 항목	00 개 항목	00 개 항목	00 개 항목
항목 명

3. 년도별 설치연혁(설치수 및 주요설치 지점과 목적)

년도	전체 설치 수	상세 설치 현황	주요목적
<예시>1900	00 대	정수장 00개소, 배수지 00개소	송수수질감시
<예시>1900	00 대	도로변 00개소, 관공서 00개소	배급수계통 수질감시
<예시>1900	00 대	관공서 00개소, 병원 00개소	관말수질 및 수질사고 취약지점 감시

4. 수질감시시스템의 효과

○ 급수수계전환, 누수 공사 시 수질이상 발생 감지 율 (o 표시)

90% 이상	70% 이상	50% 이상	30% 이상	30%미만

○ 급수수계전환, 누수 공사시 등 수질이상 발생 시 감지 속도 (o 표시)

즉 각	30분 이내	1시간이내	2시간이내	2시간초과

5. 시스템 운영 및 대외 공개 부분

○ 공개수단 :

○ 공개주기 :

○ 공개항목 :

○ 공개데이터의 공개 전 검토여부 및 검토 방법:

○ 측정기 점검 시 데이터 관리 및 공개 방법 :

6. 기타 수질사고 선제 대응을 위한 개선 사항 등

○