침사인양기 제작·구매설치 승인도서 검토결과

검토사항

승인도서 내용

검토결과

형  식

더블 체인 V버켓식 (2대)

적 정

규  격

W4m × L23.5m × H6.1m

적 정

제작사양

가. 체인 및 V-버켓제작

품 명	규 격	비 고
CHAIN	28152, PCD152.4, SCM/STS 410, 아타티먼트 포함
V-BUCKET	SS400(2821x420x9t) 측판(SS400,12t) PLATE(SCM, 9t)	샌딩처리후 에폭시 코팅
GUIDE SHOE	140x120x30t	FCD50

나. 코너 스프라켓 ASS'Y 제작

품 명	규 격	비 고
축	ø120 x 3424	SM45C
스프라켓	PCD 994.96, OD1020	FCD50
메탈 BOX	300 x 300	FCD20
SLEEVE	d110xD120x140L	STS304
SET LING	d110xD160x30L	FCD50
BUSH	d120xD140x140L	#500

다. 하부테이크업 스프라켓 ASS'Y 제작

품 명	규 격	비 고
축	ø120 x 3424	SM45C
스프라켓	PCD 516.84	FCD50
메탈 BOX	300 x 300	GC20
SLEEVE	d110xD120x140L	STS304
SET LING	d110xD160x30L	FCD50
BUSH	d120xD140x140L	#500

적 정

검토사항

승인도서 내용

검토결과

제작사양

라. 아이들은 칼라, 부싱, 베어링 등

품 명	규 격	비 고
메탈 BOX	300 x 300	GC20
SLEEVE	d110xD120x140L	STS304
SET LING	d110xD160x30L	FCD50
BUSH	d120xD140x140L	#500

적 정

검토의견

적    정