침수 위험 지하차도 통제 및 등급화 기준

□ 통제기준

구분	통제 기준	비고
① 침수심	□ 수위기준 : 중앙 / 출입구 / □ 침 수 심 : 00㎝ 도달 시
② 하천 수위	□ 하 천 명 : 00천 □ 하천수위 : 00m 도달 시
③ 교량 수위	□ 교 량 명 : 00교 □ 교량수위 : 00m 도달 시
④ 시우량	□ 시 우 량 : 00㎜/h 도달 시
⑤ 기상특보	□ 기상특보 : 예비특보/ 호우주의보 / 호우경보 태풍주의보 / 태풍경보

※ 중복 설정이 필요한 경우 중복 표기

□ 등급화기준

등급	1등급	2등급	3등급
총점	100~81	80~61	60~40
상황 관리	침수위험 매우 높음	침수위험 높음	침수위험 보통
	예비특보 발표	호우주의보 발표	호우경보 발표

❍ 지하차도 침수위험등급 평가항목별 배점

구분		배점	산정 기준	평가점수
점수 계		100점		점
위험도 (100점)	침수이력	30	□ 최근 10년간 침수 횟수 * A: 6회 이상, B: 5~3회, C: 2회 이하	A	B		C
	침수위험	20	□ 도로설계 시 주변지역 유입량 미반영에 따른 침수 가능성 여부	유		무
	차량통행량	20	□ 지하차도 1일 통행량 고려 * A:1만대 이상 B:5천대이상, C:5천대미만	A	B		C
	차로수	10	□ 지하차도 차로 수 * A:5차로 이상, B:3~4차로, C:2차로 이하	A	B		C
	지하차도연장	10	□ 지하차도 암거 연장 * A:200m이상 B:50m이상, C:50m미만	A	B		C
	설계유입량	10	□ 지하차도 설치 후 주변지역 개발 등으로 지하차도 유입량이 증가하였는지 여부	유		무
감점 (-20)	배수시설	-10	□ 배수시설 설치 여부	유		무
	안전시설	-10	□ 경고판, 차단기 등 안전시설 설치 여부	유		무

❍ 침수이력(30점) : 최근 10년간 침수 횟수

구 분	A등급	B등급	C등급
평가점수	30	20	10
침수횟수	6회 이상	5 ~ 3회	2회 이하

❍ 침수위험(20점) : 도로설계 시 주변지역 유입량 미반영에 따른 침수 가능성 여부

구 분	유	무
침수위험	20점	0점

❍ 차량통행량(20점) : 지하차도 1일 평균 차량 통행량

구 분	A등급	B등급	C등급
평가점수	20	15	10
차량통행량	1만대 이상	1만~5천대 이상	5천대 미만

❍ 차로 수(10점) : 지하차도 차로 수

구 분	A등급	B등급	C등급
평가점수	20	15	10
차로 수	5차로 이상	3~4차로	2차로 이하

❍ 지하차도 연장(10점) : 지하차도 암거 연장

구 분	A등급	B등급	C등급
평가점수	20	15	10
지하차도연장	200m 이상	200~50m	50m 미만

❍ 설계유입량(10점) : 지하차도 설치 후 주변지역 개발 등으로 지하차도 설계유입량이 증가하였는지 여부

구 분	유	무
설계유입량	10점	0점

❍ 배수시설(-10점) : 배수펌프 및 배수로 등 배수시설 설치 여부

구 분	유	무
배수시설	10점	0점

❍ 안전시설(10점) : 인접 하천의 월류로 인한 침수 가능성 여부

구 분	유	무
안전시설	10점	0점