침전지 유속측정 결과분석(1정수장)

1정수장 측정결과(수심 0.5m)

❍ 1계열 1지 1지점 S1

❍ 1계열 1지 1지점 S2

❍ 1계열 1지 2지점 S1

❍ 1계열 1지 2지점 S2

❍ 2계열 3지 1지점 S1

❍ 2계열 3지 1지점 S2

❍ 2계열 3지 2지점 S1

❍ 2계열 3지 2지점 S2

❍ 3계열 3지 1지점 S1

❍ 3계열 3지 1지점 S2

❍ 3계열 3지 2지점 S1

❍ 3계열 3지 2지점 S2

❍ 4계열 3지 1지점 S1

❍ 4계열 3지 1지점 S2

❍ 4계열 3지 2지점 S1

❍ 4계열 3지 2지점 S2

1정수장 측정결과(수심 2.5m)

❍ 1계열 1지 1지점 S1

❍ 1계열 1지 1지점 S2

❍ 1계열 1지 2지점 S1

❍ 1계열 1지 2지점 S2

❍ 2계열 3지 1지점 S1

❍ 2계열 3지 1지점 S2

❍ 2계열 3지 2지점 S1

❍ 2계열 3지 2지점 S2

❍ 3계열 3지 1지점 S1

❍ 3계열 3지 1지점 S2

❍ 3계열 3지 2지점 S1

❍ 3계열 3지 2지점 S2

❍ 4계열 4지 1지점 S1

❍ 4계열 4지 1지점 S2

❍ 4계열 4지 2지점 S1

❍ 4계열 4지 2지점 S2