화재예방을 위한 안내

최근 강화도 캠핑장 화재사고 및 캠핑 인구의 증가에 따라 중랑캠핑숲에 대한 화재 등 각종 재난사고를 사전에 예방하여 이용객의 귀중한 생명과 재산을 보호하고자 다음 사항을 알려 드리오니 많은 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

❖ 전기 ․ 가스시설의 안전사용을 생활화 합니다

▶ 전기제품은 국가규격품을 사용하시고 사용 후에는 플러그를 뽑아 둡니다.

▶ 음식물 조리 중에는 잠자리에 들거나 자리를 비우지 맙시다.

⇒ 가스 사용 전엔 환기, 사용 중엔 불꽃 확인, 사용 후엔 밸브 잠금

❖ 화재예방은 소방시설의 작은 관심과 실천으로부터 시작됩니다

▶ 소화기는 눈에 띄는 곳에 비치하고 평소 사용법을 익혀둡니다.

▶ 단독경보형 감지기는 화재발생을 알려주어 신속하게 대피할 수 있습니다.

⇒ 소방시설 안전관리는 소중한 인명과 재산을 보호합니다

❖ 소화기 사용법

1. 안전핀 뽑기

2. 호스(노즐)빼기

3. 손잡이 움켜쥐기

4. 골고루 분사

❖ 소화기 점검요령

❍ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹 색 범 위	적 색 부 분	황 색 부 분
정상 사용가능	과압이나 사용은 가능	압력 부족으로 사용 불가

축압식소화기

❍ 소화기를 뒤집어서 내부의 소화약제가 떨어지는 소리로

소화약제 응고 여부 확인

⇒ 분말가루 흐르는 소리가 들리면 정상 사용 가능

가압식소화기

기타 궁금한 사항은 중랑소방서 예방팀(☎02-3423-2031)으로 문의하시기 바랍니다.

서울특별시 중랑소방서장

[붙임 3]

이동식부탄연소기 안전사용요령

첫째, 삼발이보다 넓은 불판 사용금지 - 호일을 감은 석쇠나 큰 냄비 등          지나치게 큰 조리 기구를 올려놓고 사용할 경우 부탄캔 폭발의 원인이 됨.

둘째, 화기주위에 연소기 및 부탄캔 보관 금지 - 사용중인 가스렌지등       주변화기의 복사열로 인해 폭발사고가 발생할 수 있음.

셋째, 사용후 부탄캔을 분리하여 화기가 없는 안전한 장소에 보관 – 부탄      캔이 장착된 상태로 가스가 누출되어 사고가 발생할 수 있음.

넷째, 다 쓴 부탄캔은 환기가 양호한 장소에서 구멍을 내서 폐기 - 부탄        캔 내부의 잔가스에 의해 사고가 발생할 수 있음.

다섯, 잔가스 사용을 위한 부탄캔 직접 가열 금지 - 직접 가열시 수분          내에 부탄캔 상부온도가 상승하여 변형, 파열이 됨.

여섯, 조리중 자리이석 금지 - 음식물 조리중 자리를 이석하게 되면 연         소기 과열로 인한 폭발사고가 발생할 수 있음.

일곱, 차내, 텐트내등 좁은 장소에서 사용 금지 - 좁은 공간에서 사용시        CO중독 사망사고나, 산소결핍에 의한 질식 사고 또는 화재 우려가 있음.

레저용 LPG 용기 안전사용요령

첫째, 차내, 텐트내등 좁은 장소에서 사용 금지 - 좁은 공간에서 사용시        CO 중독 사망사고나, 산소결핍에 의한 질식사고 또는 화재 발생

둘째, 사용전 연소기 연결부위 가스누출 확인 - 공기보다 무거운 가스가      연결된 상태에서 누출되어 화재 및 폭발사고 발생

셋째, 사용후 용기밸브를 잠그고 가스누출 확인 - 사용후 가스밸브를 잠그      지 않아 누출된 가스로 사고발생 사례 다수 있음.

넷째, 레저용 LPG 용기에서 부탄캔 및 캠핑용 용기로 재충전 금지 – LPG용      기(프로판)에서 부탄캔 용기나 캠핑용 일회용 가스용기로 재충전하면서 누      출된 가스로 화재 및 폭발사고 발생할 수 있음.

다섯, 2014.4.1.부터 수요자 원할 경우 용기는 액화석유가스를 공급한 가스

공급자(충전소)가 보관해 드립니다.(액화석유가스안전관리기준통합고시. 2014.1.24.)

석쇠에 알루미늄 호일을 감아 사용하지 마십시오	삼발이 보다 큰 냄비 등을 사용하지 마십시오	부탄캔을 가열하지 마십시오

[붙임 4]

일반주택에 기초소방시설 의무설치 시행 !

소화기와 단독경보형감지기 설치로 내 가정의 안전을 지키세요.

일반주택의 범위는?

아파트를 제외한 모든 주택입니다.

※ 일반주택 : 단독주택, 다중주택, 다가구주택, 연립주택, 다세대주택, 공관

소방시설을 왜 설치해야 하나요?

주거공간인 일반주택은 다른 용도에 비해 화재피해가 훨씬 크므로,

이를 감소시키기 위해 설치해야 합니다.

소화기	단독경보형감지기

⇒ 주택화재는 전체 화재건수의 35.3%, 화재사망자의 69.2%를 차지(최근 3년간 화재통계)

어떤 소방시설을 설치해야 하나요?

소화기와 단독경보형감지기를 설치해야 합니다.

설치 기준은?

설치 예시

소화기는 세대별 및 층별 1개 이상 설치하고, 단독  경보형감지기는 구획된 실(침실, 거실, 주방 등)마다 1개  이상 설치하여야 합니다.

소화기와 단독경보형감지기의 효능은?

소화기는 초기에 화재를 진압할 수 있게 하고, 단독경보형감지기는 화재를  신속하게 알려주어 대피를 가능하게 합니다.

구입처는?

인터넷, 할인점, 인근 소방기구 판매점에서 구입할 수 있습니다.

법적 근거는?

소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제8조 및 서울특별시  주택의 소방시설 설치조례에 의해 의무적으로 설치하여야 합니다.

기타 궁금한 사항은 중랑소방서 예방팀(☎02-3423-2031)으로 문의하시기 바랍니다.