문서번호	교량안전과-6462
결재일자	2015.12.8.
공개여부	비공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장		안전총괄관
협 조	교량관리팀장
	특수교량팀장
	강남일반교량팀장
	강북일반교량팀장
	기술점검팀장

케이블 교량 안전관리 긴급점검 계획 보고

2015. 12

안 전 총 괄 본 부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

케이블 교량 안전관리 긴급점검 계획 보고

서해대교 케이블 화재와 관련하여, 우리시에서 관리중인 케이블 교량의 안전관리에 대하여 긴급 점검하여 안전 사고를 사전에 방지코자 함.

□ 사건 개요

◯ 일  시 : ‛15. 12. 3(목) 18:10분경

◯ 장  소 : 서해대교 목포방면 2번주탑

◯ 사고원인 : 낙뢰로 인한 cable 보호재(PE) 및 내부충진재(그리스)에 화재발생

◯ 사고내용 : 2번주탑 케이블 1개 절단 및 2개손상 발생

◯ 조치상황 : ‛15. 12. 24(목)까지 차량 전면 통제후 손상된 케이블 3개 복구

※ 서해대교 현황 : 폭 32m(6차로),  연장 7,310m, 사장교 구간 990m, PSCB 구간 6,320m

□ 케이블 교량(1종 이상) 설치 현황

교 량 명	형 식	개 요	케이블 수량 및 형식	케이블 충진 형식		피뢰침 설치여부	계측기 설치
				몰탈	그리스
계		8개소		2	3	4	7
올림픽대교	사장교	폭 30m 연장 1,470m	24 (pws)	○		○	○
서강대교	NELSEN ARCH	폭 29m 연장 1,320m	40 (ms)		○	○	○
행주대교 (하류)	사장교	폭 14.5m 연장 1,460m	32 (pws)	○		○	○
양화대교 (상․하류)	ROSE ARCH	폭 45.8m 연장 1,053m	72 (pws)		○	×	○
구리암사대교	3경간 연속중로 ARCH	폭 26.5m 연장 1,133m	26 (ms)		○	○	○
숯내교	NELSEN ARCH	폭 32.5m 연장 230m	36 (pws)	×	× (보호관 유)	×	○
이화교	NELSEN ARCH	폭 23m 연장 220m	24 (ms)	×	× (보호관 유)	×	○
샛강다리교	역대칭 사장교	폭 5.6m 연장 324m	100 (pws)	×	× (보호관 무)	○	×

□ 관리 현황

◯ 정기 순찰 및 년 4회 이상 담당자 및 주치의 육안점검 실시

◯ 시설물안전관리에관한특별법에 의한 정밀점검 및 정밀안전진단 실시

◯ 계측 시스템(장력, 경사도, 처짐여부 등)에 의한 실시간 계측값 분석을 통해 안정성 여부 확인

《Cable 파손시 안전 여부》

‣ 설계시 Pws(통케이블)의 경우 1.5배,  Ms(분배식)의 경우 1.33배의 안전여유도 확보

‣케이블 2~3개 정도의 파단시 구조안전에 큰 지장은 없는것으로 판단하고 있음

※ 해외사례 : 1~2개 파단시 교통 부분통제 교체 후 재사용

□ 케이블 교량 화재발생 해외사례

교량명 (국가명)	교 량 규 모	화재발생 개요		손 상 내 용	조치상황	관 련 사 진
		일시	원인
Rion-Antirion Bridge (Greece)	총 2880 m	2005년 1월 28일	낙뢰로 인한 화재	케이블1개소 파단	부분통제(1차로) 케이블 교체
Mezcala Bridge (Mexico)	총 891 m	2007년 3월 17일	버스와 트럭의 충돌로 인한 화재	케이블2개 파단	부분통제 케이블 교체
Manhattan Bridge (U.S.A)		2009년 7월 8일	트럭화재	케이블 파단 없음	부분통제 복구

□ 케이블 교량 긴급점검 실시

◯ 점검대상 : 케이블 교량 8개소

◯ 점검기간 : ‛15. 12. 7 ~ 12. 11

◯ 점 검 자

- 교량별 담당 주치의

- 안전점검 및 진단 책임기술자

- 도로사업소 기전과 직원(피뢰침 점검)

- 교량 담당자

◯ 주요 점검사항

- 케이블 손상여부

- 화재발생에 대한 손상 취약부 점검

- 피뢰설비(피뢰침, 인화도선) 및 접지시설 작동여부 확인(사업소 기전과 협조)

- 시설물 보완 필요성 검토(피뢰침 추가 설치 등)

◯ 지적사항 조치 : 즉시 보수가 가능한 경미한 손상은 일상유지보수 공사를 활용하여 즉시 조치하고, 즉시 보수가 어려운 사항은 별도 조치계획 수립후 보수

붙 임 : 케이블 교량 점검사항 1부. 끝.