케이블 교량 점검사항

구 분	점검사항	점검결과
피뢰설비 및 접지시설 점검	피뢰침 손상 여부 확인(육안)	양호
	접지시설 작동여부 확인	양호 (접지저항 3Ω)
	시설물 보완 필요성 검토(피뢰침 추가 설치 등)	-

※ 접지저항 기준치 : 10Ω이하

사 진 대 지

1	피뢰침 전경(하류 북단 측)		2		피뢰침 전경(상류 남단 측)
3	피뢰설비 접지저항 측정(1)		4	접지저항 측정(2)