P,1

1,큰 물새장 방사장 출입문 보수도면

1),정면도                                         3,150

보강제(ㅁ-75x40x3.2t)

4,400

2),측면도

*재료표

4.4x2=8.8

3.15x3=9.5

5.5x2=11

=29.3 x2=60 x1.1=66=11본

보강제(ㅁ-75x40x3.2t)

기존 ㄷ 형강

P,2

2,열대조류관 환풍구 및 전등 보호 철망 교체

2-1),환풍구 철망 교체

STS철망 1#

400

700

2-2),전등 보호 철망 교체

STS철망 1#

400

400

500

2-3),관람창 내부 창틀  백 시멘트코킹(3개소)

2,200

P,3

3,사슴사 통로 출입문 제작설치 및 울타리 보수

3-1),문 제작 설치   (2개)

문 기둥 50x50x3.2

50x50x3.2

환봉 12m/m

2,200

평철50x9t

1,800

3-2), 넘어진 기둥 보수(1개소)

P,4

3-3), 메쉬철망 울타리 보수(4개소)

3-4),메쉬 철망 보수(38개소)

부식에의한탈락부분(환봉7m/m)

P,5

4,열대 조류관 앵무 전시장 개선(바퀴벌레 퇴치를 위해원형 경계목 철거 후 조적 경계벽 설치)

4-1)뭉크앵무 전시장 개선

A),개선 전

원형 경계 목(17M)          화단 흙

콘크리트 바닦

B),개선 후

벽돌 경계(H=500 x L=11M)

황토색 우래탄 도장(25m2)

4-2),번식장 앵무칸 내부 구조 개선(원형 경계목 철거 후 조적 경계벽 설치)

A), 개선 전

B), 개선 후

조적 경계 벽

3,500

5, 맹금사 먹이 주기 시연회 전용문 설치

900

500