녹색교통지역 자동차통행관리 통합플랫폼 구축

입주검토요청서(총괄표)

2019년 05월 23일

	교통정보과
	도로정보팀

목    차

1. 시스템 개요------------------------------------------------------1

2. 입주 장비 시스템 세부 현황_백오피스-------------------------8

3. 입주 장비 시스템 세부 현황_프론트오피스 사설—-----------14

4. 입주 장비 시스템 세부 현황_프론트오피스—-----------------21

5. 입주 장비의 전력량 및 소요 공간—---------------------------22

6. 무상 유지보수 조건 및 업체—---------------------------------25

7. 입주 일정—------------------------------------------------------25

별첨#1. 시스템 랙 구성도

별첨#2. 시스템 구성도

1. 시스템 개요

• 사 업 명 : 녹색교통진흥지역 자동차 통행관리 통합플랫폼 구축

• 사업목적 : 녹색교통지역내의 온실가스 감축 및 교통혼잡 개선을 위한 시스템 구축

• 발주기관 : 서울시 교통정보과

• 사업기간 : 2019년 1월 9일 ~ 2019년 12월 31일

녹색교통진흥지역 자동차 통행관리 통합플랫폼 구축

○ 하드웨어 도입제품 수량

구분	제품	수량	비고
H/W 부문	네트워크	7	• 영상관리서버 매니지먼트(1) • 가상화서버(2) • 영상관리서버(2)
	스토리지	1	• DB스토리지
	서버	42	• DB서버 (2) • 백업서버 (1) • x86 가상화서버 (1) • x86 단독서버 (18) • 영상관리서버 HCI (12) • AI서버 (8)
	기타	7	• KVM 스위치 (1) • 10Gb 스위치 (4) • 1Gb 스위치 (1) • TS3500 Tape Library Expansion Frame (1)

○ 제품 총괄표(백오피스_증설포함)

품목	제조사	모델명	사양	수량	통신망	비고
DB서버 #1	IBM	Power S924	• CPU : 3.8 Ghz 8 Core * 2 • 메모리 : 256GB, HDD 10K SAS 600GB * 2ea, 1TB RDX Drive * 1ea • 10G Dual Port * 2ea, Dual Port 16Gbps FC * 3ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 2ea • AIX 7.2, C/C++	1	백오피스
DB서버 #2	IBM	Power S924	• CPU : 3.8 Ghz 8 Core * 2 • 메모리 : 256GB, HDD 10K SAS 600GB * 2ea, 1TB RDX Drive * 1ea • 10G Dual Port * 2ea, Dual Port 16Gbps FC * 3ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 2ea • AIX 7.2, C/C++	1	백오피스
백업서버	IBM	Power S914	• CPU : 2.3 Ghz 4 Core * 1 • 메모리 : 32GB, HDD 10K SAS 600GB * 2ea, 1TB RDX Drive * 1ea • Dual Port 16Gbps FC * 3ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 2ea • AIX 7.2	1	백오피스
백업장치 (증설)	IBM	3584-D53	• TS3500 Tape Library Expansion (Frame) • LTO-7 Drive * 3ea • 6TB LTO-7 Cartridge * 20ea	1	백오피스
스토리지	IBM	Storwize V5020	• Dual Controller • 32GB cache memory • 2TB/7.2Krpm NL-SAS HDD * 54ea • IBM Spectrum Virtualize Software	1	백오피스
가상화서버 (3 Node)	NUTANIX	NX-3360-G6	• CPU : Intel Xeon Gold 5120 (2.2Ghz 14Core) * 6 • 메모리 : 768GB (32GB * 24), • 1.92TB SSD * 6ea, 2TB 2.5“ HDD * 12ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 6ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	백오피스
행망연계 서버	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Gold 6142 (2.6Ghz 16Core) * 2 • 메모리 : 64GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	백오피스
10GbE 스위치 #1	DellEMC	S4128F-ON	• 10GbE SFP+ * 28 Ports • PSU * 2ea	1	백오피스
10GbE 스위치 #2	DellEMC	S4128F-ON	• 10GbE SFP+ * 28 Ports • PSU * 2ea	1	백오피스

○ 제품 총괄표(프론트오피스 사설)

품목	제조사	모델명	사양	수량	통신망	비고
대외연계서버 #1	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
대외연계서버 #2	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
스마트플랫폼서버	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Gold 6142 (2.6Ghz 16Core) * 2 • 메모리 : 64GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
남산터널 수집서버	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #1	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #2	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #3	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #4	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #5	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #6	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #7	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
통행정보 수집서버 #8	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 2ea, 1.8TB 10K SAS * 2ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #1	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #2	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설

○ 제품 총괄표(프론트오피스 사설 - 계속)

품목	제조사	모델명	사양	수량	통신망	비고
영상관리서버 Node #3	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #4	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #5	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #6	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #7	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #8	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #9	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #10	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #11	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
영상관리서버 Node #12	NUTANIX	NX-8155-G6	• CPU : Intel Xeon Silver 4114(2.2Ghz 10Core) * 2 • 메모리 : 192GB (32GB * 6), • 3.84TB SSD * 2ea, 8TB 3.5“ HDD * 10ea • 10GbE Dual SFP+ Network Port * 2ea • Nutanix S/W : Controller VM, Prism Starter Management, Acropolis Starter License	1	프론트 오피스 사설
10GbE 스위치 #1	DellEMC	S4128F-ON	• 10GbE SFP+ * 28 Ports • PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
10GbE 스위치 #2	DellEMC	S4128F-ON	• 10GbE SFP+ * 28 Ports • PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
1GbE 스위치	NETGEAR	JGS524	• 1GbE RJ45 * 24 Ports	1	프론트 오피스 사설

○ 제품 총괄표(프론트오피스 사설 - 계속)

품목	제조사	모델명	사양	수량	통신망	비고
영상처리(AI)서버 #1	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #2	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #3	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #4	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #5	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #6	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #7	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
영상처리(AI)서버 #8	LENOVO	SR670	• CPU : Intel Xeon Gold 6148 (2.4Ghz 20Core) * 2 • 메모리 : 768GB (32GB * 24ea) • HDD : 1.6TB SSD * 8ea • GPU : NVIDIA Tesla P40 GPU * 4ea • 10GbE Dual SFP+ Network Adapter *1ea • 10/100/1000 BaseT Dual Port * 1ea • 2000W PSU * 2ea	1	프론트 오피스 사설
KVM스위치	ATEN	KN8132V	• KVM 포트 : RJ-45 Female * 32 • 콘솔포트 : USB Female * 2, DVI-D Female * 1, VGA HDB-15 * 1, RJ-45 * 1 • CPU Module * 32ea	1	프론트 오피스 사설

○ 제품 총괄표(프론트오피스)

품목	제조사	모델명	사양	수량	통신망	비고
녹색교통 WEB서버 #1	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스
녹색교통 WEB서버 #2	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스
녹색교통 WEB서버 #3	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스
녹색교통 WEB서버 #4	LENOVO	SR650	• CPU : Intel Xeon Silver 4110 (2.1Ghz 8Core) * 1 • 메모리 : 16GB, HDD : 600GB 10K SAS * 4ea • 10/100/1000 BaseT Quad Port * 1ea • 750W PSU * 2ea	1	프론트 오피스

○ 제품 총괄표(소프트웨어)

품목	제조사	모델명	수량	비고
DBMS	TMAX	Tibero6 @Enterprise	2
DBMS-TAC	TMAX	Tibero6 @TAC	2
볼륨공유	IBM	GPFS	2
DB 암호화	아이넵	D'Guard Security Suites	2
DB 접근제어	PNPSecure	DBSafer	2
OS	Red Hat	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard Sub	3
OS	Red Hat	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard	19
OS	MS	Windows 2019 Server Standard	8
백신	안랩	V3 Net for Linux	36
백신	안랩	V3 Net Server for Win Server 9.0	8
WAS	TMAX	JEUS 8@Enterprise	2
Web 서버	TMAX	WebtoB 5@Standard	7
UI	인스웨이브	WebSquare5 Platform	2
리포팅 툴	클립소프트	OZ or Rexpert	2
가상키패드	라온시큐어	TouchEN mTranskey for Android/ios	2
전자서명/구간암호화	이니텍	INSAFE CrossWeb EX	2
연계 SW	메타빌드	MESIM Indigo ESB Adapter	1
VMS-SW	리얼허브	XIDE-Enterprise Software	1
VMS-저장분배 SW	리얼허브	XIDE-NVR(32CH)	5
영상변환 SW	와우자미디어	Wowza Streaming Engine Perpetual Pro	1
SMS/NMS Agent	아이엔소프트	Openmanager	30
백업 SW Agent	베리타스	Netbackup UNIX, SAN	3
백업 SW Agent	베리타스	Netbackup 가상화서버 노드	3
백업 SW Agent	베리타스	VSR(SSR) Linux	23
백업 SW Agent	베리타스	VSR(SSR) Windows 서버	8
서버접근제어 Agent	모드스원	Gateone	47

2. 입주 장비 시스템 세부 현황_백오피스

2.1 DB서버 #1,2 (2식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		IBM Power S924
CPU	Core수량	Clock Speed	3.8GHz
		Core수	8 Core × 2
메모리	메모리용량	용량	256GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 2(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개 외장 quad port * 2개
		1000Base-SX	외장 Dual Port 10Gb * 2개
	HBA	타입(선택)	□ 16G Dual port FC
		수량	3개
운영체제	O/S	O/S 계열	UNIX
		O/S 버전	AIX 7.2
		처리단위	-
	사용자수	요구수량	무제한
S/W	DB	DBMS 제품명	Tibero6 @Enterprise
		라이선스 수량	1
	백업	제품명	Veritas Netbackup Agent
		라이선스 수량	1
	백신
	상용 S/W	DB 암호화: D'Guard Security Suites 1식 DB 접근제어: DBSafer 1식
보 조 기억장치	DAT	RDX Drive 1개
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

2.2 백업서버 (1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		IBM Power S914
CPU	Core수량	Clock Speed	2.3GHz
		Core수	4 Core × 1
메모리	메모리용량	용량	32GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 2(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개 외장 quad port * 2개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)	□ 16G Dual port FC
		수량	3개
운영체제	O/S	O/S 계열	UNIX
		O/S 버전	AIX 7.2
		처리단위	-
	사용자수	요구수량	무제한
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Netbackup Agent
		라이선스 수량	1
	백신
	상용 S/W
보 조 기억장치	DAT	RDX Drive 1개
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

2.3 데이터스토리지(1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	스토리지 기종		IBM Storwize V5020
컨트롤러	Controller	Controller 개수	Dual Active/Active
		Processor	Intel Xeon 2.2GHz 2-core
메모리	메모리용량	캐쉬용량	32GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	2TB × 54(개)
		디스크 속도/타입	7.2 Krpm/NL-SAS
		구성방식	RAID-5
		Hot Spare Disk 수량	4개
인터페이스	Host 포트	iSCSI Port	1Gbps * 4포트
		SAS Port	12Gpbs SAS * 4포트
		FC Port	16Gbps FC * 8포트
운영체제	O/S	O/S 종류	IBM Spectrum Virtualize 7.8.1
관리/ RAS	지원 RAID 레벨	RAID 0, 1, 5, 6, 10, Distributed 5, 6
	지원 LUN 개수(최대)	4096개
	관리소프트웨어	Spectrum Virtualize GUI
	Multipath S/W	무상제공

2.4 가상화서버 (1식_3노드)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Nutanix NX-3360-G6
CPU	Core수량	Clock Speed	2.2GHz
		Core수	14 Core × 6
메모리	메모리용량	용량	768GB
디스크	내장디스크	SSD	1.92TB SSD × 6(개)
		HDD	2TB 7.2K HDD x 12(개)
		구성방식	데이터 2벌 복제 (RF 2)	노드/디스크 장애 시 데이터 유실 방지를 위해 데이터 이중화
		Hot Spare Disk 수량
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	1GbE x 6 관리포트(IPMI) x 3
		1000Base-SX	10GbE SFP+ x 6
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S (VM)	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard Sub
		처리단위	-
	사용자수	요구수량	무제한
S/W	소프트웨어	통합관리도구	Prism Management
		가상화S/W	Acropolis (AHV)
	백업	제품명	Netbackup 가상화서버 노드
		라이선스 수량	3
	백신	V3 Net for Linux 11식
	상용 S/W	WAS: JEUS 8@Enterprise 2식 UI: WebSquare5 Platform 2식 레포팅 SW: Rexpert 2식 전자서명/구간암호화: CrossWeb EX 2식 가상키패드: TouchEN mTranskey 2식 연계 SW: MESIM Indigo ESB Adapter 1식 Web 서버: WebtoB 5@Standard 1식
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	없음
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

2.5 행망연계서버 (1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR650
CPU	Core수량	Clock Speed	2.6GHz
		Core수	16 Core × 2
메모리	메모리용량	용량	64GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
		처리단위	-
	사용자수	요구수량	무제한
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR Agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 Net for Linux
	상용 S/W
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

2.6 TS3500 Tape Library Expansion (증설_1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	모델명		IBM 3584-D53
드라이브	드라이브	타입	TS1070 Ultrium 7 Tape Drive
		수량	3 (개)
기타	데이터카트리지		LTO-7 Tape Cartridge x 20 (개)

2.7 10GbE 스위치 (2식)

항 목	규 격	상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	모델명	DellEMC S4128-ON
제공포트	포트 수	10GbE SFP+ x 28 (포트) QSFP28 x 2 (포트)
전원	전원	이중화 제공

3. 입주 장비 시스템 세부 현황_프론트오피스 사설

3.1 대외연계서버 #1,2 (2식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR650
CPU	Core수량	Clock Speed	2.1GHz
		Core수	8 Core × 1
메모리	메모리용량	용량	16GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
		처리단위
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR Agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 Net for Linux
	상용 S/W
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

3.2 스마트플랫폼서버 (1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR650
CPU	Core수량	Clock Speed	2.6GHz
		Core수	16 Core × 2
메모리	메모리용량	용량	64GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
		처리단위
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 Net for Linux
	상용 S/W	Web 서버: WebtoB 5@Standard 1식
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

3.3 남산터널 수집서버 (1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR650
CPU	Core수량	Clock Speed	2.1GHz
		Core수	8 Core × 1
메모리	메모리용량	용량	16GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
		처리단위
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 Net for Linux
	상용 S/W
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

3.4 통합정보수집서버 #1~#8 (8식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR650
CPU	Core수량	Clock Speed	2.1GHz
		Core수	8 Core × 1
메모리	메모리용량	용량	16GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 2(개) 1.8TB × 2(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Windows
		O/S 버전	Windows 2019 Server Standard
		처리단위
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 .Net Server for Win Server
	상용 S/W
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

3.5 영상관리서버 HCI (12노드)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Nutanix NX-8155-G6
CPU	Core수량	Clock Speed	2.2GHz
		Core수	12 Core × 2
메모리	메모리용량	용량	192GB
디스크	내장디스크	SSD	3.84TB SSD × 2(개)
		HDD	8TB 7.2K HDD x 10(개)
		구성방식	데이터 2벌 복제 (RF 2)	노드/디스크 장애 시 데이터 유실 방지를 위해 데이터 이중화
		Hot Spare Disk 수량
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	1GbE x 2 관리포트(IPMI) x 1
		1000Base-SX	10GbE SFP+ x 2
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S (VM)	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	CentOS
		처리단위	-
	사용자수	요구수량	무제한
S/W	소프트웨어	통합관리도구	Prism Management
		가상화S/W	Acropolis (AHV)
	백업	제품명	Veritas VSR agent
		라이선스 수량	6
	백신	V3 Net for Linux 6식
	상용 S/W	XIDE-Enterprise Software 1식 XIDE-NVR(32CH) 5식 Wowza Streaming Engine Perpetual Pro 1식
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	없음
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

3.6 영상처리(AI)서버 #1~#8 (8식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR670
CPU	Core수량	Clock Speed	2.4GHz
		Core수	20 Core × 2
메모리	메모리용량	용량	768GB
GPU	GPU		NVIDIA Tesla P40 x 4개
디스크	내장디스크	디스크당 용량	1.6TB SSD x 8 (개)
		디스크 속도
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board Dual port x 1개
		1000Base-SX	10GbE SFP+ x 2개
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
		처리단위
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 Net for Linux 1식
	상용 S/W
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

3.7 10GbE 스위치 (2식)

항 목	규 격	상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	모델명	DellEMC S4128-ON
제공포트	포트 수	10GbE SFP+ x 28 (포트) QSFP28 x 2 (포트)
전원	전원	이중화 제공

3.8 KVM 스위치 (1식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	모델명		ATEN KN8132V
제공포트	포트 수	KVM 포트	RJ-45 Female (Black) x 32
		USB 포트	USB Female (Black) x 3
		콘솔포트	USB Female (Black) x 2 DVD-D Female (White) x 1 VGA HDB-15 (Blue) x 1 RJ-45 Female (Black) x 1
기타	CPU 모듈		KA7170 CPU Module x 32개

4. 입주 장비 시스템 세부 현황_프론트오피스

4.1 녹색교통 WEB서버 #1 ~ #4 (4식)

항 목	규 격		상 세 내 역	기 재 요 령
기 종	서버기종		Lenovo SR650
CPU	Core수량	Clock Speed	2.1GHz
		Core수	8 Core × 1
메모리	메모리용량	용량	16GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4(개)
		디스크 속도	10Krpm
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개
		1000Base-SX	없음
	HBA	타입(선택)
		수량	없음
운영체제	O/S	O/S 계열	Linux
		O/S 버전	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
		처리단위
	사용자수	요구수량
S/W	DB	DBMS 제품명
		라이선스 수량
	백업	제품명	Veritas VSR agent
		라이선스 수량	1
	백신	V3 Net for Linux 1식
	상용 S/W	Web서버: WebtoB 5@Standard 1식
보 조 기억장치	DAT	없음
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음

5. 입주 장비의 전력량 및 소요 공간

5.1 전체 전력량 산정

구 분	전원방식	최대 전력 소모량(W)	비고
백오피스 네트워크 장비군	220V 단상	568
프론트 오피스 사설 네트워크 장비군	220V 단상	539
백오피스 서버군	220V 단상	13,030
프론트오피스사설 서버군	220V 단상	44,268
프론트오피스 서버군	220V 단상	3,000

5.2 입주 장비 세부 전력량

5.2.1 백오피스 네트워크 장비군

장 비 명	전원방식	최대 전력 소모량(W)	최대 발열량 (BTU/hr)	비고
DB HA 스위치 # 1~2 OS6350-24	220V 단상	48 (24/1식)	340 (170/1식)	2 식
10GbE 스위치 #1,2 DellEMC S4128F-ON	220V 단상	520 (260/1식)	1,772 (886/1식)	2 식

5.2.2 프론트 오피스 사설 네트워크 장비군

장 비 명	전원방식	최대 전력 소모량(W)	최대 발열량 (BTU/hr)	비고
10GbE 스위치 #1,2 DellEMC S4128F-ON	220V 단상	520 (260/1식)	1,772 (886/1식)	2 식
1GbE 스위치 NEGTGEAR JGS524	220V 단상	19	125	1식

5.2.3 백오피스 서버군

장 비 명	전원방식	최대 전력 소모량(W)	최대 발영량 (BTU/hr)	비고
DB서버 #1,2 IBM Power S924	220V 단상	5,600 (2,800/1식)	18,772 (9,386/1식)	2식
데이터스토리지 IBM Storwize V5020	220V 단상	2,400	8,190	1식
백업서버 IBM Power S914	220V 단상	1,400	5,461	1식
가상화서버 Nutanix NX-3360-G6	220V 단상	2,080	7,098	1식
행망연계서버 Lenovo SR650	220V 단상	750	3,269	1식
백업장치(증설) IBM 3584-D53	220V 단상	800	2,700	1식

5.2.4 프론트오피스사설 서버군

장 비 명	전원방식	최대 전력 소모량(W)	최대 발열량 (BTU/hr)	비고
대외연계서버 #1,2 Lenovo SR650	220V 단상	1,500 (750/1식)	6,538 (3,269/1식)	2식
스마트플랫폼서버 Lenovo SR650	220V 단상	750	3,269	1식
남산터널 수집서버 Lenovo SR650	220V 단상	750	3,269	1식
통행정보 수집서버 #1~8 Lenovo SR650	220V 단상	6,000 (750/1식)	26,152 (3,269/1식)	8식
영상관리서버 HCI #1~12노드 Nutanix NX-8155-G6	220V 단상	19,200 (1,600/1식)	43,800 (3,650/1식)	12노드
영상처리(AI)서버 #1~8 Lenovo SR670	220V 단상	16,000 (2,000/1식)	55,704 (6,963/1식)	8식
KVM스위치 ATEN KN8132V	220V 단상	68	355	1식

5.2.5 프론트오피스 서버군

장 비 명	전원방식	최대 전력 소모량(W)	최대 발열량 (BTU/hr)	비고
녹색교통 WEB서버 #1~4 Lenovo SR650	220V 단상	3,000 (750/1식)	13,076 (3,269/1식)	4식

5.3 전체 공간 산정

구 분	랙 종류	필요 공간	비고
백오피스 네트워크 장비군	기존 서버랙 장착	4U
프론트 오피스 사설 네트워크 장비군	추가 서버랙 장착	3U
백오피스 서버군	기존 서버랙 장착	64U
프론트오피스사설 서버군	추가 서버랙 장착	65U
프론트오피스 서버군	기존 서버랙 장착	8U

5.4 입주 장비별 높이

5.4.1 백오피스 네트워크 장비군

장 비 명	장비 높이	비고
DB HA 스위치 # 1~2 OS6350-24	2U	2식
10GbE 스위치 #1,2 DellEMC S4128F-ON	2U	2식

5.4.2 프론트 오피스 사설 네트워크 장비군

장 비 명	장비 높이	비고
10GbE 스위치 #1,2 DellEMC S4128F-ON	2U	2식
1GbE 스위치 NEGTGEAR JGS524	1U	1식

5.4.3 백오피스 서버군

장 비 명	장비 높이	비고
DB서버 #1,2 IBM Power S924	10U	2식
데이터스토리지 IBM Storwize V5020	6U	1식
백업서버 IBM Power S914	4U	1식
가상화서버 Nutanix NX-3360-G6	2U	1식
행망연계서버 Lenovo SR650	2U	1식
백업장치(증설) IBM 3584-D53	40U (1프레임)	1식

5.4.4 프론트오피스 사설 서버군

장 비 명	장비 높이	비고
대외연계서버 #1,2 Lenovo SR650	4U	2식
스마트플랫폼서버 Lenovo SR650	2U	1식
남산터널 수집서버 Lenovo SR650	2U	1식
통행정보 수집서버 #1~8 Lenovo SR650	16U	8식
영상관리서버 HCI #1~12노드 Nutanix NX-8155-G6	24U	12노드
영상처리(AI)서버 #1~8 Lenovo SR670	16U	8식
KVM스위치 ATEN KN8132V	1U	1식

5.4.5 프론트오피스 서버군

장 비 명	장비 높이	비고
녹색교통 WEB서버 #1~4 Lenovo SR650	8U	4식

6. 무상 유지보수 조건 및 업체

장 비 명	유지보수계약기간	유지보수업체
네트워크 시스템 외	하드웨어무상유지보수 검수후 1년	에스트래픽
서버 시스템 외	하드웨어무상유지보수 검수후 1년	에스트래픽

7. 입주 일정

○ 1차 일정 : 5월 28일 ~ 5월31일(영상처리서버 8대 제외)

○ 2차 : 6월 중(일정 확정 후 전달)

[별첨-렉 실장도]

[별첨-시스템 구성도]