Keyword 질의 응답 문제집

차량분야 공통사항 : 20문항

소방펌프차 분야 : 40문항

고가사다리차 분야 : 20문항

굴절사다리차 분야 : 20문항

조연․배연차 분야 : 10문항

화 학 차  분야 : 10문항

【차량분야 공통사항】

문제 1. 축전지(배터리)에서 충전 시 발생하는 가스는?

정답 : 수소가스

문제 2. 변속기가 필요한 이유 2가지를 말씀하시오.

정답 : ①회전력 증대 ②자동차의 전․후진 기능

문제 3. 오일의 색깔로 상태를 파악할 수 있습니다.(검은색, 붉은색, 우유색 중 택일)

정답 : 검은색(심한 오염), 붉은색(가솔린 유입), 우유색(냉각수 혼입)

문제 4. 자동차 앞바퀴 중심과 뒷바퀴 중심 사이의 거리를 무엇이라 하는지?

정답 : 축거

문제 5. 비가 오거나 도로면에 다량의 물이 있는 경우 발생하는 현상으로 자동차가

물위를 달리는 것 같은 현상을 무엇이라고 합니까?

정답 : 수막현상

문제 6. 브레이크 마찰열에 의해 브레이크액이 과열, 비등되어 기포가 발생되는 현상을

무엇이라 합니까?

정답 : 베이퍼록 현상

문제 7. 소방차량 중 베이퍼록 현상이 일어나지 않는 방식은?

정답 : 공압식 브레이크 차량

문제 8. 차량 용접작업을 위하여 먼저 탈거해야 하는 배터리 극은?

정답 : 음극(-)터미널

문제 9. 윤활유의 가장 중요한 성질은 무엇인지?

정답 : 점도

문제 10. 클러치가 미끄러지는 원인을 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ① 클러치 자유간극(유격)이 없다.

② 디스크 라이닝의 경화 및 오일의 부착

③ 클러치 스프링 장력의 약화 및 손상

④ 클러치 압력판 스프링 장력이 약할 때

문제 11. 운전자가 위험물체를 보고 브레이크를 밟아 차량이 정차할 때까지의 거리를

무엇이라 합니까?

정답 : 정지거리

문제 12. 공압식브레이크에서 압축공기를 기계적인 힘으로 바꾸어 주는 장치는 ?

정답 : 브레이크챔버

문제 13. 브레이크의 작동을 계속 반복하면 드럼과 슈의 마찰열이 축적되어 제동력이

감소되는 현상을 무엇이라 합니까?

정답 : 페이드 현상

문제 14. 식물성 피마자유와 알코올의 혼합유를 사용하는 것은?

정답 : 브레이크 액

문제 15. 브레이크액의 교환에 필요한 적정 주기는 ?

정답 : 2년 또는 40,000㎞

문제 16. 브레이크액의 교체 이유는?

정답 : 공기 중 수분 유입으로 인한 브레이크 라인에 부식을 가져오고

브레이크장치(휠실린더, 피스톤 컵 등)에 부식발생으로 브레이크

효율이 떨어짐

문제 17. 배터리 터미널의 +, – 단자 중 어떤  이 더 굵은가?

정답 : +

문제 18. 엔진의 동력이 전달되는 장치로 자동차가 선회할 때 양쪽바퀴의 회전수를           다른 속도로 나누어주는 장치를 무엇이라 합니까?

정답 : 차동장치

문제 19. 자동변속기 오일점검은 어떻게 하는가?

정답 : 시동을 걸고 점검한다.

문제 20. 타이어의 호칭기호 187/70 R13에서 ‘13’이 나타내는 것은?

정답 : 타이어 내부지름

【소방펌프차 분야】

문제 1. 소방펌프차는 A-2펌프가 장착되어 있습니다. 그렇다면 엔진의 동력을

이용하여 소방펌프에 동력을 전달하는 장치는 무엇입니까?

정답 : 동력인출장치(PTO)

문제 2. 소방펌프차에서 물을 방수하기 위하여 엔진동력을 인출하는 장치는

무엇입니까?

정답 : 동력인출장치(PTO)

문제 3. 소방차량 엔진동력을 이용하여 소방펌프에 동력을 전달하기 위한 장치는

무엇입니까?

정답 : 동력인출장치(PTO)

문제 4. 일반적인 중형소방펌프자동차에 장착된 소방펌프형식은?

정답 : A-2급 소방펌프

문제 5. 소방차량에 물을 흡수하기 위한 장치를 무엇이라고 하는지?

정답 : 마중물(진공)장치

문제 6. 소방차량 마중물(진공)장치 중 2가지를 말씀하시오.

정답 : 진공펌프, 지수밸브

문제 7. 물을 흡수하고 방수하기 위한 순서를 말씀하시오.

정답 : 흡수관 연결 → 스트레이너 저수조 투입 → 진공펌프작동

→ 압력계 확인 → 방수구 개방

문제 8. 물을 흡수하기 위해 진공완료 시까지 진공펌프의 작동시간은 약 몇 초인가?

정답 : 30초

문제 9. 흡수관을 연결하여 스트레이너를 저수조에 넣은 후 흡수관에 물을 채워

흡수하는 방법에 활용되는 원리는 무엇입니까?

정답 : 삼투압작용

문제 10. 물 마중장치로 전자클러치 작동에 직접 영향을 받는 장치는?

정답 : 진공펌프

문제 11. 포소화약제가 물탱크 내로 역류하는 원인을 2가지를 말씀하시오.

정답 : ① 일반관창으로 폼 방사 중 관창 폐쇄되어 있다.

② 수관이 심하게 꺾여 있다.

③ 자체급수구가 열려 있다.

문제 12. 진공펌프는 정상 작동되나 진공도가 저하되는 원인을 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ①진공오일 부족 ②진공펌프 손상 ③지수밸브 개방

문제 13. 물을 흡수하기 위한 장치 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ①진공펌프 ②지수밸브 ③전자클러치 ④흡수관

문제 14. 진공펌프 1회 사용시간은 30초이다. 그렇다면 진공도는 대기압의 몇 %

이상을 유지해야 하는지?

정답 : 84%

문제 15. 펌프 진공도와 방수압력을 함께 표시하는 계측기는 무엇입니까?

정답 : 연성계

문제 16. 연성계는 어디에 부착되어 있는지?

정답 : 펌프실 판넬

문제 17. 연성계는 어느 배관에 연결되어 설치되어 있는지?

정답 : 흡입측 배관

문제 18. 연성계가 표시하는 진공압력은 얼마인지?

정답 : 760㎜/Hg

문제 19. 소방펌프차의 진공펌프는 왜 1200RPM을 넘기지 말아야 하는가?

정답 : 편심로터리형 4개의 청동제 날개 손상방지를 위하여

문제 20. 주펌프 상부에 설치되어 있는 장치를 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ①지수밸브 ②역류방지(논리턴)밸브 ③방수구 ④방수포

문제 21. 진공펌프 작동 시 펌프 내 공기를 배출하고 양수작업 시 물의 압력으로

밸브를 밀어 진공펌프로 물이 들어가지 않도록 하는 것은 무엇입니까?

정답 : 지수밸브

문제 22. 수성막포 소화약제는 폼 농도조절밸브를 몇 %로 조절해야 하는지 ?

정답 : 3%

문제 23. 화재진압 시 폼을 사용 중 방수구를 갑자기 닫으면 어떤 현상이 일어나는가?

정답 : 폼이 물탱크 내로 역류

문제 24. 폼 사용 후 자체급수밸브를 개방한 경우에 발생할 수 있는 현상은?

정답 : 물탱크 내로 폼이 역류

문제 25. 소방펌프차 포 소화약제 혼합방식은?

정답 : 펌프프로포셔너 방식

문제 26. 탱크 내에 물 보수나 방수 시 탱크의 변형을 방지하기 위한 장치는?

정답 : 오버플로우 배관

문제 27. 흡수하거나 중계된 물을 자체탱크내로 보충하기 위한 밸브는 무엇입니까?

정답 : 자체급수밸브

문제 28. 당번자가 PTO 오일게이지를 확인해 보았다. 우유색으로 변해있었다면

그 이유는?

정답 : PTO장치로 냉각수(물)가 유입되었다.

문제 29. 주펌프 상부 방수배관 사이에 위치하고 있으며 방수압력 상승 후 펌프 내에

압력을 유지하는 장치는 무엇입니까?

정답 : 역지밸브(논리턴밸브)

문제 30. 동절기 화재진압 후 펌프 동결방지를 목적으로 설치한 장치는?

정답 : 부동액밸브

문제 31. 동력인출장치(PTO)는 무슨 오일이 들어가 있는가?

정답 : 기어오일

문제 32. 펌프를 장시간 작동하다보면 PTO가 열이 발생되는데 무엇으로 냉각을

시켜주는가?

정답 : 물

문제 33. 소방펌프차량의 내용연수는?

정답 : 10년

문제 34. 소방펌프차의 물탱크에 물의 출렁임 방지와 전복 방지를 위하여 설치한

장치는?

정답 : 방파판

문제 35. 화재진압 중 소방차량을 열기로부터 보호해 주는 장치는?

정답 : 자위분무장치

문제 36. 소방펌프 작동 중 그랜드패킹에서 물이 얼마정도 떨어져야 정상인가요?           정답 : 초당 1~2방울 떨어지는 상태

문제 37. 방수압력을 상승시킨 후 압력을 유지하지 못할 경우 고장이 의심되는

원인은 무엇인지 2가지 이상을 말씀하시오.

정답 : ①방수라인 누수 ②자체급수 밸브 불량 ③역지(논리턴)밸브 불량

문제 38. 먼 거리 화재진압을 위하여 탱크차로부터 물을 공급받아 소방펌프차에서

물탱크를 경유하지 않고 방수할 수 있도록 설치되어 있는 장치는?

정답 : 중계구

문제 39. 물탱크와 직접 연결되는 장치를 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ①메인밸브 ②자체급수밸브 ③보수구

문제 40. 다음 중 펌프실내에 설치된 장치가 아닌 것은?

정답 : ③

① 진공펌프                ② 역지밸브

③ 방수포                  ④ 지수밸브

【고가사다리차 분야】

문제 1. 사다리에 200㎏의 하중을 걸어 30분간 놓아둔 경우 사다리 선단에서 침하량은?

정답 : 3㎝ 이내

문제 2. 46m급 이상 고가사다리차는 기립․신장을 합하여 얼마 이내에 완료되어야 하는지?

정답 : 2분 20초 이내

문제 3. 46m급 이상 고가사다리차는 360°회전하는 경우 얼마 이내에 완료되어야 하는지?

정답 : 2분 20초 이내

문제 4. 승강기와이어가 절단될 경우 사고방지를 위해 설치된 안전장치는 무엇입니까?

정답 : 승강기 자동낙하 방지장치

문제 5. 고가사다리차 전개 시 적정 안전각도는?

정답 : 75°

문제 6. 고가사다리의 아웃트리거 전개 폭은?

정답 : 5.2m 이내

문제 7. 유압파이프 등이 파손되는 경우 지지기능을 잃지 아니하도록 하는 안전장치는?

정답 : 파일럿 체크밸브

문제 8. 고가사다리차의 ‘지상고’는 사다리 최대 기립각도로 신장 했을 때 지표면으로부터

어디까지인지?

정답 : 사다리 최상단 횡봉

문제 9. 고가사다리차 아우트리거 잭 작동 시 차량하중을 지반에 분산시켜 안전확보를

위하여 반드시 설치해야 하는 것은?

정답 : 부판

문제 10. 주 엔진이 고장이 났을 경우 사다리를 수납하기 위해 설치한 장치는?

정답 : 유압 보조엔진

문제 11. 아우트리거를 작동하면 전․후․좌․우 최대 몇 도(°)까지 자동으로 수평을 잡을

수 있는가?

정답 : 5°

문제 12. 46m급 이상 고가사다리차는 풍속 몇 m/sec이상인 경우 승강기 자동정지

장치가 작동되는지?

정답 : 풍속 8m/sec 이상

문제 13. 겨울철 고가사다리의 선단에서 방수 후 수관을 철수하여야 할 때 탱크차

조작요원의 적합한 수관분리방법은 무엇입니까?

정답 : 자체급수밸브를 열어 물을 탱크내로 보낸 후 수관을 제거한다.

문제 14. 고가사다리차의 선단 하중은 몇 ㎏인가?

정답 : 200 ㎏

문제 15. 고가사다리 안전장치를 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ①자동정지장치 ②회전방지장치 ③전도방지장치 ④단축방지장치

⑤비출방지장치 ⑥낙하방지장치

문제 16. 이 차량의 ‘자동정지장치’의 설치 위치를 2개소 이상 말씀하시오.

정답 : 차량별 설치 위치

문제 17. 이 차량의 ‘회전방지장치’의 설치 위치를 말씀하시오.

정답 : 차량별 설치 위치

문제 18. 이 차량의 ‘전도방지장치’의 설치 위치를 2개소 이상 말씀하시오.

정답 : 차량별 설치 위치

문제 19. 이 차량의 ‘단축방지장치’의 설치 위치를 말씀하시오.

정답 : 차량별 설치 위치

문제 20. 이 차량의 ‘비출방지장치’의 설치 위치를 말씀하시오.

정답 : 차량별 설치 위치

【굴절사다리차 분야】

문제 1. 굴절사다리의 기립각도 및 굴신각도를 최대각도로 한 다음 200㎏의 하중을          걸어 30분 방치한 경우 탑 끝에서 침하량이 얼마 이내 이어야 하는지?

정답 : 5㎝ 이내

문제 2. 굴절사다리차의 상탑이 하탑에 대하여 이루는 각도를 ‘굴신각도’라 한다.

굴신각도의 허용범위는?

정답 : 135°

문제 3. 굴절사다리차는 굴신각도 얼마에서 자동정지 되는지?

정답 : 135°

문제 4. 굴절사다리차의 하탑이 수평면에 이루는 각도를 무엇인지?

정답 : 기립각도

문제 5. 리미트스위치의 기능은?

정답 : 자동으로 멈춤 기능

문제 6. 굴절사다리차는 기립각도 얼마에서 자동정지 됩니까?

정답 : 80°

문제 7. 굴절사다리의 아우트리거 오일압력계의 적정 유압압력은?

정답 : 150 ~ 200㎏/㎠

문제 8. 굴절사다리 상탑의 최대 상승각도는 하탑에 대하여 몇 도(°)인지?

정답 : 135°

문제 9. 굴절사다리 하탑의 최대 기립각도는?

정답 : 80°

문제 10. 굴절사다리 운행 시 육교 최저 통과 높이는 몇 m 이상인지?

정답 : 4m

문제 11. 굴절사다리의 지상고는 하탑과 상탑을 최대 기립각도로 신장했을 때 지표면

으로부터 어디까지인지?

정답 : 바스켓 선단

문제 12. 굴절사다리 유압필터(엘리먼트) 교환주기는?

정답 : 붐 작동 100시간 이상

문제 13. 굴절사다리 유압유 탱크의 바닥을 경사지게 하는 이유?

정답 : 침전물 집진 제거

문제 14. 굴절사다리차 작업 시 지면이 ‘아스팔트’인 것을 확인하고 서포트플레이트

(부판)를 설치하지 않았다. 예상될 수 있는 위험성은?

정답 : 지반침하로 인한 차량 전복

문제 15. 굴절사다리차의 안전장치를 2가지 이상 말씀하시오.

정답 : ①회전방지장치 ②전도방지방치 ③체크밸브

문제 16. 굴절사다리 바스켓에 설치된 장치가 아닌 것은?

정답 : ④

① 무선연락장치 ② 긴급정지장치 ③ 방수총  ④ 홈조절장치

문제 17. 굴절사다리로 화재진압 후 수관 내 물을 드레인 시키는 가장 효율적인 방법은?

정답 : 중계하고 있는 펌프 또는 탱크차량의 자체급수를 열어 회수한다.

문제 18. 굴절사다리차에 대하여 외부충격에 의해 굴절탑의 안전한계에 도달되는 경우

자동정지되는 안전장치는?

정답 : 회전방지장치

문제 19. 굴절사다리 안전장치 중 리미트스위치의 기능은?

정답 : 붐의 규정각도 이상 작동 시 정지 기능

문제 20. 굴절사다리 바스켓 내에 탑승이 가능한 성인은 몇 명이 적절한지?

정답 : 2명

【조․배연차 분야】

문제 1. 미 분무(워터미스트) 작동 시 적정한 송풍기의 회전수와 펌프의 압력은?

정답 : 송풍기：1700 ~ 1800rpm,  펌프압력：5㎏/㎠

문제 2. 고발포 사용 시 적정한 송풍기의 회전수와 펌프에 압력은?

정답 : 송풍기：600 ~ 900rpm,  펌프압력：3㎏/㎠

문제 3. 주 송풍기의 송풍관(자바라)의 재질은 (       )등 내열․내화학성 가공된 것으로 방염처리를 하였다.

정답 : 염화비닐, 비닐론, 테프론, 포리에시틸

문제 4. 이동식 엔진 배연기구의 올바른 사용방법은?

정답 : 엔진식 배연기는 밀폐된 장소에서 사용하지 않는다.

문제 5. 이동식 엔진 배연기는 밀폐된 장소에서 사용하지 않는다. 이유를 말하시오?

정답 : 주위의 산소농도가 떨어져서 엔진시동이 꺼질 수가 있다.

문제 6. 이동식 배연장치의 용도?

정답 : 유독가스 배출, 분진제거, 공기정화, 통로확인 등에 사용한다.

문제 7. 송풍관의 고발포 장치에 발포배율은 (     )배 이상이어야 한다.

정답 : 500

문제 8. 주 송풍기의 송풍관 내경 및 총길이는?

정답 : 내경 : 1000∅,  총길이 : 25m(5m × 5본)

문제 9. 이동식 엔진 배연기의 사용연료는?

정답 : 휘발유

문제 10. 조․배연소방자동차에 용도는?

정답 : 송풍, 미분무(워터미스트), 고발포, 조명기능

【화학차 분야】

문제 1. 화학차의 탑재된 분말 소화 장치에 사용되는 분말약재로 적합한 것은?

정답 : 제3종 분말(제1인산암모늄)

문제 2. 가압용 질소 가스 압력의 1차 측 압력은?

정답 : 100 ~ 150kg/㎠

문제 3. 가압용 질소 가스 압력의 2차 측 조정압력(감압)은?

정답 : 10 ~ 15kg/㎠

문제 4. 중형화학차의 홈탱크 용량은?

정답 : 400ℓ

문제 5. 일반적인 화학차의 폼작동 시스템은?

정답 : 펌프 프로포셔너

문제 6. 화학차 분말 소화 장치의 외부방출 원동력인 방사원은?

정답 : 질소가스

문제 7. 포소화약제 중 안정성이 좋아 장기보관이 가능하고 유류화재 소화에 탁월한 효과를 발휘하는 소화약재는?

정답 : 수성막포

문제 8. 분말호스릴의 길이는 몇m이상이어야 하는가?

정답 : 30m 이상

문제 9. 소방차량이 사용하는 분말소화약제의 소화효과는?

정답 : 냉각 및 질식. 그리고 부촉매효과가 탁월하다.

문제 10. 일반화학차의 소화용 분말용기는 ㎏ 이상을 충전할 수 있어야 하는가?

정답 : 140㎏ 이상을 충전

출처 : 소방장비관리 길라잡이

소방펌프의 형식승인 및 검정기술기준

소방펌프자동차의 형식승인 및 검정기술기준