고가사다리차

1. 고가사다리차의 사다리를 기립ㆍ신장을 하고 360도 회전을 하는데 46m급 이상의 것은 다음 중 얼마 이하가 되어야 검정기준에 합격할 수 있는가?

① 1분 20초 이내                            ② 2분 20초 이내

③ 3분 20초 이내                            ④ 3분 50초 이내

정답 : ②

해설 : 46m이상급 사다리소방자동차의 텐테이블 360도 회전은 2분20초 이내이어야 한다. (소방펌프자동차기술기준 KOFEIS0802 참고)

2. 고가사다리차의 선단 하중은 약 몇Kg 인가?

① 200kg                ② 150kg               ③ 250kg           ④ 300kg

정답 : ①

해설 : 고가사다리차 선단하중이 200Kg 이상일 경우 사다리 전복 및 사다리의 휨 발생 우려가 있다.(소방펌프자동차기술기준 KOFEIS0802 참고)

3. 승강기 자동낙하 방지장치가 하는 일은?

① 승강기의 와이어가 절단된 경우 승강기의 자유낙하 방지

② 승강기의 작동 중 안전차단장치

③ 승강기의 강제상승 차단장치

④ 승강기의 자동 상승 방지장치

정답 : ①

해설 : 자동낙하 방지장치는 승강기와이어가 절단되었을 경우 승강기의 자유낙하 방지장치가 들어 있다.(주로 걸쇠방식과 캠 방식이 있다.)

4. 고가사다리차의 안전신장 각도는?

① 55도        ② 65도        ③ 75도        ④ 85도

정답 : ③

해설 : 고가사다리차 및 일반사다리의 안전각도는 75도가 가장 안전하다.

5. 다음 고가사다리차(46m 이상)의 특장부분 중에서 아우트리거 전개 폭은 얼마인가?

① 4.5m       ② 5.2m         ③ 6.2m         ④ 5.3m

정답 : ②

해설 : 현재 국내기준의 아우트리거 전개 폭은 5.2m 설계되어 있다.

6. 고가사다리차의 아우트리거 작동 시 주의 할 점이 아닌 것은?

① 아우트리거와 잭(Jack)의 상태를 확인 한다.

② 파일럿 체크밸브를 확인한다.

③ 유압호스의 누유 등을 확인 점검 한다.

④ 보도블록에서는 아우트리거 보조부판은 설치하지 않아도 된다.

정답 : ②

해설 : 파일럿 체크밸브 기능은 육안으로 확인이 어려우며 전문 업체 에서 가능하다. 또한 아우트리거 잭(Jack)이 놓여질 지면은 배수로, 도로 가장자리, 모래위에 위치하지 않아야 하며 아우트리거 보조부판을 사용하여 지면의 하중지지 능력이 충분하여야 한다.

7. 유압파이프 등이 파손되는 경우 유압 잭(Jack)가 그 지지기능을 잃지 아니하도록 하는 안전장치가 설치되어 있다. 부품의 이름은?

① 확장 실린더 파일럿 체크 밸브

② 아우트리거 인 아웃 실린더 체크밸브

③ 기복실린더 파일럿 체크밸브

④ 아우트리거 잭(Jack) 실린더 파일럿 체크 밸브

정답 : ④

해설 : 파일럿 체크 밸브는 한 방향 밸브이므로 누유등과 무관함.

8. 고가사다리차는 사다리 선단에 200㎏ 의 하중을 걸어 30분간 놓아둔 경우 사다리 상단 끝에서 침하량이 몇㎝ 이내이어야 하는가?『한국소방검정기술기준』

① 2㎝          ② 3㎝         ③ 4㎝         ④ 5㎝

정답 : ②

해설 : 사다리 침하량이 3cm 이상일 경우 기립실린더 누유 발생 및 사다리 재질의 탄성계수가 문제가 되어 전복 등의 우려가 있을 수 있다. 『소방펌프자동차기술기준 KOFEIS0802 참고』

9. 고층건물에 화재가 발생하여 고가사다리차가 출동하였다, 차량중심으로부터 건물까지의 거리는 얼마 이내 이어야 하는가? (단 사다리를 50m 신장했을 경우)

① 10m                 ② 20m                 ③ 30m             ④ 40m

정답 : ①

해설 : 작업반경안에 접근해야 건물높이『50m』까지 올라갈 수가 있다(작업반경도 참고) 반복훈련을 통한 작업반경의 거리감각을 익혀야 한다. 작업 반경 초과 시 무리한 수동조작은 전복위험 등을 초래할 수 있다.

10. 고가사다리차 조작 시 주의 사항이 아닌 것은?

① 진압대원이 작업 중에는 사다리를 작동하지 않는다.

② 사다리는 구조물에 무리하게 걸치지 않도록 한다.

③ 작동 중에는 주위 사물을 판단해가면서 안전하게 작동한다.

④ 신속한 조작을 위해 작동레버를 급격하게 조작 한다.

정답 : ④

해설 : 작동레버를 급격하게 조작 할 경우에는 사다리 구조물에 무리가 갈수 있다.

11. 고가사다리차 지상고란 무엇인가?

① 사다리를 최대 기립각도로 최대 신장했을 때 지표면으로부터 사다리 최상단 횡봉까지의 수   직높이를 말한다.

② 사다리를 최대 기립각도로 최대 신장했을 때 적재함에서부터 사다리 최상단 횡봉까지의 수   직높이를 말한다.

③ 사다리를 최대 기립각도로 최대 신장했을 때 지표면으로부터 방수포 끝까지의 수직높이를    말한다.

④ 사다리를 최대 기립각도로 최대 신장했을 때 텐테이블 중심에서부터 사다리 최상단 횡봉까   지의 수직높이를 말한다.

정답 : ①

해설 : 지상고란 지면에서부터 최상단 횡봉까지의 수직높이 말한다.『소방펌프자동차기술기준    KOFEIS0802 참고』

12. 고가사다리차 승강기 작동 시 맞지 않는 것은?

① 조작레버는 부드럽고 천천히 작동 시킨다.

② 상황이 위급할 때는 되도록 많은 인원을 승차 시킨다.

③ 승강기 작동 중에는 다른 기능을 작동하지 않는다.

④ 승강기내에서는 안전벨트를 한다.

정답 : ②

해설 : 허용하중을 초과하면 승강기의 와이어가 끊어질 수가 있고 또한 사다리가 전복이 될 수   있다.

13. 소방 활동 작업 시 사다리가 건물이나 기타 장애물에 걸리지 않도록 주의하여 작동하여야 한다.  다음 중 사다리가 고압전선에 최소 몇ｍ까지 접근하면 위험한가?(전압:1,000V)

① 1m                 ② 2m                  ③ 3m              ④ 4m

정답 : ①

해설 : 사다리는 전도체이기 때문에 너무 가까이 접근하면 치명적인 감전의 원인이 되며 사다리   프로그램의 각종 안전장치에 영향을 미쳐 오작동의 원인이 되기 때문에 주의하여야 한   다. 따라서, 대원은 절연장화, 절연장갑 등을 착용하여야 한다.

14. 사다리 점검 사항으로 맞지 않는 것은?

① 레일의 이상마모 및 휨 여부를 확인 한다.

② 레일과 사다리 용접부의 균열 여부를 확인 한다.

③ 레일과 사다리 용접부의 균열 시 즉시 자체 수리 한다.

④ 사다리 이탈 방지 장치의 작동여부를 확인 한다.

정답 : ③

해설 : 사다리 용접부는 안전하고 관련된 제품이므로 해당업체에서 실시하고 반드시 공인기관이   인정한 비파괴 시험을 거쳐야 한다.

15. 유압 보조엔진의 설명으로 맞지 않는 것은?

① 유압펌프 커플링의 결속여부를 확인 한다.

② 유압펌프의 유압연결부 누유여부를 확인 한다.

③ 보조엔진에 의한 아우트리거 및 사다리 작동여부를 확인 한다.

④ 보조엔진으로 작업을 해도 주 펌프와 속도는 차이가 없다.

정답 : ④

해설 : 보조엔진이란 주 엔진이 고장 났을 경우 임시 사용하도록 설계되어 있으며 사다리를 수   납 할 때 사용한다.

16. 아우트리거를 작동하면 전 ․ 후, 좌 ․ 우 최대 몇도 이내에서 자동으로 수평을 잡을 수 있는가?

① 4°                  ② 5°                   ③ 6°               ④ 7°

정답 : ②

해설 : 사다리차의 경사교정능력은 5° 로 설계되어 있으며 이는 아우트리거 실린더의 스트로크   와 관계가 있다.

17. 다음 중 고층건물에 화재가 발생하여 인명구조를 하려고 한다. 사다리 조작방법이 맞지 않는 것은?

① 작동 중에 돌발사태가 발생되면 긴급정지 버튼을 누른다.

② 승강기를 오르내릴 때는 구조요원 신호에 따라 올리고 내릴 때는 조작자가 스스로 판단하여   신속하게 내린다.

③ 레버(조이스틱)를 조작할 때는 가능한 신중하고 안전하게 연속동작으로 한다.

④ 사다리를 안착 할 경우에는 턴테이블 원점표시가 서로 일치할 때 내린다.

정답 : ②

해설 : 승강기를 내릴 때 조작자가 스스로 판단해서 내리면 승강기 상단에서 일어나는 인명구조   활동 등 상황을 조작자는 알 수 없기 때문에 수신호 또는 양방향 통신장치를 이용한다.

18. 46m이상 고가사다리차를 사용함에 있어서 최대 허용풍속은 얼마인가?

① 3m/sec             ② 5m/sec              ③ 8m/sec          ④ 10m/sec

정답 : ③

해설 : 46m급 이상에는 풍속 8m/sec 이상 시 승강기의 이동을 자동적으로 정지시키는 승강기   자동정지장치가 설치되어 있다.

19. 고층건물에 화재가 발생하였다. 고가사다리차의 사다리 선단에서 방수 후 수관을 철수하여야 할 때 탱크차 조작요원은 어떤 방법으로 수관을 철수해야 하나?

(사다리에 있는 수관 속의 물을 밖으로 흘리지 않고 사용하는 방법)

① 자체 급수구를 연다.

② 흡수구를 연다.

③ 배수밸브를 연다.

④ 메인스위치를 잠근 후 방수구를 열고 수관을 커플링 스패너로 푼다.

정답 : ①

해설 : 펌프의 조작방법을 충분이 숙지하여야 하며 또한 자체 급수구를 활용하여 물의 낙차에    의해 물탱크실로 보낸다.

20. 화재현장에 도착한 후 고가사다리차 부서중 적절한 방법은?

(화재현장과 고가사다리차가 측면으로 부서 할 수밖에 없는 상황)

① 차량 운전자와 요구조자가 있는 라인과 맞추어야 한다.

② 차량 앞바퀴와 뒤바퀴 중심으로 차량을 주차하여야 한다.

③ 앞, 아우트리거와 뒤, 아우트리거 중심과 맞추어야 한다.

④ 사다리 턴테이블축 중심과 요구조자가 있는 라인과 맞추어야 한다.

정답 : ④

해설 : 중심방향이 턴테이블 가운데에 맞추어서 작업을 하여야 한다.

21. 고가사다리차 끝부분이 옥상 높이보다 1m정도 높이 올라가 있을 경우 고가사다리와 옥상 벽모서리와의 거리는 얼마정도의 유격이 있어야 적정한가?

① 붐은 벽모서리와 붙어 있어야 한다.

② 붐은 벽모서리와 30cm정도 이격 거리를 두어야 한다.

③ 붐은 벽모서리와 1m정도 이격 거리를 두어야 한다.

④ 붐은 벽모서리와 1.5m이상 이격 거리를 두어야 한다.

정답 : ②

해설 : 건물에서부터 약간의 공간이 떨어져 있어야 승강기가 올라가면서 무게에 의해 건물에 접   촉하여 사다리에 무리가 가지 않는다.

22. 특수차 조작훈련은 주 몇 회 실시하는가?

① 주1회 이상          ② 월1회 이상           ③ 년1회 이상       ④ 1일1회 이상

정답 : ①

해설 : 『소방재난방재본부 업무지침 참조』

23. 고가사다리차 조작 시 사다리가 올라가지 않는 경우의 원인이 아닌 것은?

① 승강기에 명시한 정격용량을 초과하였다.

② 유압이 너무 낮게 세팅 되었다.

③ 사다리 실린더의 체크밸브가 고장이 난 경우

④ 유압오일이 정격 용량보다 너무 많이 들어있다.

정답 : ④

해설 : 유압오일이 너무 많은 경우하고는 무관하다.

24. 유압파이프 등이 파손되는 경우 아우트리거 잭(Jack)이 그 지지기능을 잃지 아니 하도록 하는 안전장치가 설치되어 있습니다. 그 부품의 이름은?

① 확장 실린더 파일럿 체크밸브             ② 아우트리거 인 아웃 실린더 체크밸브

③ 기복실린더 파일럿 체크밸브              ④ 아우트리거 잭(Jack) 실린더 파일럿 체크 밸브

정답 : ④

해설 : 아우트리거 잭(Jack) 실린더 파일럿 체크 밸브가 파손될 경우 사다리의 전복위험이 있              다.

25. 턴테이블에 관한 설명 중 틀리는 것은 무엇인가?

① 고정 볼트의 결함, 파손 확인되면 인접볼트 2개를 동시에 교환한다.

② 스위블 조인트 누유 시 전기 계통에 이상발생 적정 여부를 점검한다.

③ 핀의 그리스 주입 적정여부 점검한다.

④ 턴테이블 감속기 기어의 오일 누유를 점검 하고 감속기에는 유압오일을 점검․보충한다.

정답 : ④

해설 : 감속기에는 기어오일을 사용한다.

26. 유압유 탱크의 바닥을 1/2경사지게 하는 이유는?

① 탱크 청소를 쉽게 하기위해서             ② 침전물 집진 제거하기 위해서

③ 탱크를 만들기 쉽게 하기위해서           ④ 유압유 흐름이 좋게 하기위해서

정답 : ②

해설 : 유압펌프에 의해 순환중인 오일내부 슬러지가 오일탱크에서 침전 될 수 있도록 하여 슬   러지로 부터 각 실린더 등의 부품을 보호하기 위해서.

27. 작동유 거품발생 원인으로 틀린 것은?

① 작동유 레벨이 너무 낮다                 ② 공급라인 이완 또는 파손

③ 부적당한 오일사용                       ④ 공급라인 차단밸브 막힘

정답 : ④

해설 : 공급라인 차단밸브하고는 무관하다.

28. 다음 중 유압펌프(P․T․O)를 넣는 방법 중 옳은 것은?

① 자동변속기 차량일 경우에는 바로 스위치를 넣는다.

② 수동변속 차량일 경우 클러치 페달을 밟고 3-4초 후에 넣는다.

③ 실제 상황에서는 클러치를 밟지 않고 스위치를 넣는다.

④ 시간을 단축하기 위해서 유압펌프 P․T․O 스위치 조작을 미리 넣는다.

정답 : ②

해설 : 엔진과 변속기 사이에 동력이 차단된 상태 즉 정지 상태에서 P․T․O 스위치를 넣어야 기   어의 마모가 없어 내구성이 향상된다.

29. 장비점검 방법으로 틀린 것은?

① 매일 차량점검 시 오일이 누유 되었는지 확인한다.

② 고압세척기로 전기장치 및 엔진실 등을 청소해도 상관없다.

③ 작동 유량은 수시로 점검하여 부족 시 보충 한다.

④ 그리스를 정기적으로 도포 한다.

정답 : ②

해설 : 고압세척기로 사용할 경우 전기장치에 치명적인 고장원인이 된다.

30. 승강기 브레이크 원리 등에 다음 중 맞지 않는 것은?

① 롤러 캠과 사다리 레일과의 마찰에 의해 제동력이 발생한다.

② 롤러 캠에는 제동력을 향상시키기 위해 많은 주름형 홈이 형성되어 있다.

③ 사다리 레일의 녹 방지를 위해 레일에다가 그리스를 도포한다.

④ 승강기 와이어 절손 시 롤러 캠과 연결된 스프링 장력에 의해 롤러 캠이 작동된다.

정답 : ③

해설 : 레일 상부에 그리스를 도포하면 마찰력이 감소하므로 그리스를 바르지 않는 것이 좋다. 또   한 유사시에 승강기를 사용하지 않고 많은 인원이 한꺼번에 탈출 할 경우 사다리 양쪽 가   이드  라인을 잡고 내려와야 하므로 그리스가 묻어 있으면 미끄러져 추락할 위험이 있다.

31. 와이어 및 풀리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 와이어의 부식, 단선, 감김 상태를 주기적으로 점검 후 필요시 교환한다.

② 와이어 풀리 부분에 정기적으로 그리스를 주입하고 풀리에 와이어자국 있으면 교환한다.

③ 와이어에 도포 되어 있는 그리스는 세재 등으로 깨끗이 제거하여 청결하게 유지한다.

④ 풀리의 유격이 심할 경우 풀리의 베어링을 교환한다.

정답 : ③

해설 : 와이어용 그리스 중 액상 그리스도 있습니다. 이 그리스는 와이어 제작사 에서 제조 시 바   르게 되어있으며 일반적인 그리스와 비교 시 와이어 육안점검이 용이하다는 장점이 있습니   다.

32. 고가사다리차에 설치된 방수포 설명 중 옳은 것은?

① 사다리선단에 방수포가 설치되어 있고 방수포는 좌․우 작동만 가능하다.

② 방수포의 조작은 반드시 사다리 상단에서 수동으로만 작동할 수 있다.

③ 방수포 방수 시 압력을 고려하여 수압이 높아 사다리 휨 발생시 수압을 낮춘다.

④ 방수포는 상향으로 고정하여 방수해야 하다.

정답 : ③

해설 : 방수 시 사다리에 작용하는 압력을 고려하여야 하며 큰 압력이 순간적으로 작용하면 사다   리의 휨 발생 또는 전복의 위험이 있다.

따라서 사다리 방수 시 주의할 점은 갑자기 많은 유량을 한꺼번에 사다리로 방수하면 순간   적인 흔들림이 많아 위험하다. 밸브를 서서히 열어주며 충격이 한꺼번에 전가되지 않도록   해야 하고 멈출 때도 밸브를 천천히 닫아주어야 한다.

또한 방수포는 상․하 작동만 가능하므로 고가소방차량 최초 부서 시 정확하게 부서 할 수    있도록 해야 한다.

33. 풀리에 관한 설명 중 맞는 것은?

① 풀리의 회전부에는 정기적으로 사다리용 전용 그리스를 주입하여야 한다.

② 풀리는 와이어에만 그리스를 주입하고 별도 그리스 주입이 필요 없다.

③ 풀리에 사용하는 윤활유는 기어유를 사용한다.

④ 풀리의 모든 회전부위는 기름으로부터 깨끗하게 닦아주어야 한다.

정답 : ①

해설 : 와이어 그리스 주입뿐만 아니라 풀리의 회전부에도 그리스를 주입하여 회전이 원활하게 이   루어지도록 관리해야 한다.

34. 센서의 기능을 설명한 것이다. 다음 중 틀린 말은?

① 측정 대상물로부터 정보를 검지 또는 측정하여 그 측정량을 인식하여 수신한다.

② 신호나 자극에 반응하고 수신하는 장치이다.

③ 빛의 신호로 변화하는 기능을 지닌 소자이다.

④ 크랭크앵글센서는 휘어지는 신호를 감지한다.

정답 : ④

해설 : 크랭크앵글센서는 엔진회전수를 검출하기 위한센서이다.

센서는 크게 어떤 외부 자극에 대해 반응을 감지할 수 있는 장치나 시스템을 이른다.

35. 다음 중 적외선감지센서의 기능에 대해서 알맞은 말은?

① 1초에 30센티 이상의 적외선 이동체를 감지한다.

② 감도의 범위를 원하는 데로 설정할 수 있다.

③ 적외선 파장을 감지한다.

④ 외부온도나 바람의 영향에 예민한 단점이 있다.

정답 : ③

해설 : 감도의 범위는 좌우 각 45도 범위이다.

36. 아우트리거가 지면으로 내려앉을 경우 발생되는 현상이 아닌 것은?

① 아우트리거 실린더 내에 공기가 혼합되었을 경우 공기의 압축에 의해 하강한다.

② 아우트리거 실린더의 오일이 새거나 Road seal 이 파손되었을 경우 하강한다.

③ 아우트리거의 파일럿 체크밸브가 불량일 경우 하강한다.

④ 아우트리거의 실린더 내에 오일이 가득 차 있다.

정답 : ④

해설 : 아우트리거가 하강하는 이유는 누유, 밸브손상의 원인 등이 있다..

37. 유압 작동유에 수분이 미치는 영향이 아닌 것은?

① 작동유의 윤활성을 저하시킨다.            ② 작동유의 방청성을 저하시킨다.

③ 작동유의 내마모성을 향상시킨다.          ④ 작동유의 산화와 열화를 촉진 시킨다.

정답 : ③

해설 : 유압 작동유에 수분이 미치는 영향은 ①․②․④항 이외에 작동유의 내마모성을 저하시킨다.

38. 유압 모터의 속도는 무엇에 의해 결정되는가?

① 오일의 압력                             ② 오일의 점도

③ 오일의 흐름량                           ④ 오일의 온도

정답 : ③

해설 : 유압 모터의 속도는 오일의 흐름량 으로 결정된다.

39. 문제점 발생시 가장 적합한 조치방법은?

① 장비의 안전이 중요하므로 끝까지 문제를 추적하여 해결한다.

② 안전이 중요하므로 사용자 범위에서 할 수 있는 점검까지 수행 후 조치가 되지 않는다면   정비 전문가에게 의뢰한다.

③ 문제점 발생 시 사용자가 할 수 있는 부분은 아무것도 없으므로 즉시 정비 전문가에게 의뢰한     다.

④ 사고가 발생하지 않는다면 그냥 사용한다.

정답 : ②

해설 : 문제점 발생 시 사용자 범위에서 조치할 수 있는 범위와 전문가 입장에서 조치해야하는 영   역이 구분되어 있습니다. 우선 사용자 영역인지 정비전문가 영역인지 판단하여 사용자 영역   이라면 올바른 작업방법으로 개선하도록 조치하고, 전문가 영역이라면 수리 의뢰를 통하여   정상적인 장비의 상태관리가 중요합니다.

40. 안전조작에 대해서 설명해 보세요? (최소 3가지 이상 답변)

☞ 난폭한 조작은 하지 않는다.

☞ 작업 범위 내에 사람을 접근시키지 말아야 한다.

☞ 사용한계, 허용적재 중량을 엄수해야 한다.

☞ 화재현장 등지에서는 낙하물 또는 열에 의한 안전장치의 고장도 고려하여 전면 적으로 안전    장치에 의존하지 말고 사용범위를 숙지하여 조작해야 한다.

☞ 소방 활동 작업 시 사다리가 건물이나 기타 장애물에 걸리지 않도록 주의하여 작동하여야     한다.

☞ 고압 전류가 흐르는 전선에서는 주의하여 작동하여야 한다 치명적인 사고를 유발할 수가 있     어야 한다.