【타사 이동식 축중기 비교 분석표】

기종 사양	WL-103(스위스)	PAT SAW10C(독일)
제작사	HAENNI	IRD
측정범위	0~15톤	0 ~ 15톤
눈금단위	20/50kg	50kg
사용온도	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
오차범위	±0.5%이하	±0.5%이하
크 기	(길이)1,030mm × (폭)393mm	(길이)805mm × (폭)508mm
측정부위 면 적	(길이)660mm × (폭)380mm	(길이)560mm × (폭)382mm
두 께	17mm	29mm
중 량	17kg	22.5kg
작동원리	유압 로드셀(Strain gauge)방식	통판형 로드셀(Strain gauge)방식
안 정 도	양 호	양 호
자체표시 기 능	있음(액정표시기)	있음(액정표시기)
인디게이트연결기능	유·무선 기능	유·무선 기능
장 점	얇고 가벼워 휴대가 용이 측정면적이 넓음 사용이 편리하고 인지도가 높음 계측 편차가 적음	견고하며 파손우려가 적음 계측편차가 적음
단 점	장기간 사용 시 휘어질 우려 있음	측정면적이 좁음 타 기종에 비해 두껍고 무거움
비 고	많은 사업소에서 사용 중 가볍고, 측정면적이 넓어 단속근무자들이 가장 선호 함	기기가 무겁고 잦은 건전지 교체로 단속근무자들이 가장 싫어 함