타 지자체 중대재해사고 발생동향 (3.25. ~ 3.29.)

□ 거제 대우조선해양 낙하사고

50인 이상 사업장

○ 일시 : ’22.3.25.(금) 13:40경     * 근로자 1명 사망

○ 내용 : 크레인 엘리베이터 교체작업 중 철제소켓(3kg)과 와이어가 60m 아래로 낙하하여 아래에 있던 근로자 머리 강타

100

□ 청주 플라스틱 제조업체(행성화학) 끼임사고

50인 이상 사업장

○ 일시 : ’22.3.25.(금) 16:30경     * 근로자 1명 사망

○ 내용 : 2인 1조로 재료 배합 기계를 점검하던 중 점검자를 미처 확인하지 못한 현장 책임자가 기계를 가동하면서 점검자가 기계에 끼임

□ 인천 신축 공사장(인천서울여성병원) 낙하사고

공사금액 50억 이상

○ 일시 : ’22.3.28.(월) 09:50경     * 근로자 1명 사망

○ 내용 : 타워크레인으로 옥상에 벽돌(2.3t)을 올리던 중 벽돌이 낙하하여 아래에 있던 근로자 머리 강타10100

□ 대구 신축 공사장(성림첨단산업) 추락사고

공사금액 50억 이상

○ 일시 : ’22.3.29.(화) 07:30경    * 근로자 1명 사망

○ 내용 : 철골 구조물 외부계단 볼트조임 작업 중 근로자가 10m 아래로 추락

□ 안산 산업폐기물 처리업체(대일개발) 폭발사고

50인 이상 사업장

○ 일시 : ’22.3.29.(화) 10:24경    * 근로자 2명 사망

○ 내용 : 옥외 위험물 탱크(석유류 4만ℓ) 상부 배관 용접 중 폭발로 인한 파편에 작업중인 근로자가 맞음 (위험물 누출은 없음)

□ □~□ : 모두 하청근로자가 사망한 사고로 하청 근로자에 대한 원청의 안전보건 확보의무 준수 여부가 쟁점

□ 충북 산부인과 병원 건축물 화재사고

연면적 2천㎡ 이상 의료기관

○ 일시 : ’22.3.29.(화) 10:10경    * 부상(경상) 10명

○ 내용 : ‘엠에스 여성의원’ 건물(2개동, 연면적 8,792.31㎡)에서 화재 사고 발생

□ 연면적 2천㎡ 이상 의료기관으로「중대재해처벌법」적 용대상시설(공공‧민간 모두 적용)

⇒ 사망 1명 이상, 2개월 이상 치료 요하는 부상자 10명 이상 발생시 처벌 가능

주요 건설공사 현장 개구부 추락사고 사례 공유

□ 공사장 개구부 추락사고 사례

※ 추락사고 사망자 증가 : ´20년 328명 → ´21년 351명(고용노동부)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해	현장사진
1	’22.3.25.	공사현장 (서울 서초구)	지하 3층에서 철재문 페인트 작업 중 지하 4층으로 추락(사망 1명) ※ 중대재해처벌법 적용대상
2	’22.2.16.	공사현장 (경기 구리시)	지게차 신호수가 개구부 덮개를 열다가 3m 아래로 추락(사망 1명) ※ 중대재해처벌법 적용대상
3	’22.1.18.	공사현장 (서울 강동구)	엘리베이터 피트의 차폐판을 개방하여 자재 운반을 준비하던 중, 8층 엘리 베이터 진입구를 통해 추락(사망 1명)
4	’21.12.25.	공사현장 (서울 영등포구)	지하6층 정화조 관리층 벽체 콘크리트 마감작업 중 3.6m 정화조층 내부로 추락 (사망 1명)

□ 개구부 추락사고 예방 조치사례(서울대공원)

개구부에 추락 방지용 덮개 미설치 ⇨ 추락 방지용 덮개 설치