탄력적 주정차 허용구간 설치 협조에 따른 현장조사

1	탄력적 주정차 허용구간 설치 (22:00~06:00) 50m

관 할	돈암119안전센터	시 점	성북로 16
설치안	주차면 7~8설치	종 점	성북로 20-1
위 치 도

조 사 표
설치 구간 내 소화전	없음
	※도로교통법 제32조(정차 및 주차의 금지)제6호 모든 차의 운전자는 소방용수시설이 설치된 곳으로부터 5미터 이내인 곳에서는 차를 정차하거나 주차하여서는 아니 된다.
다중이용업소가 포함된 건축물	없음
	※도로교통법 제33조(주차금지의 장소)제2호 모든 차의 운전자는 다중이용업소의 영업장이 속한 건축물로 소방본부장의 요청에 의하여 지방경찰청장이 지정한 곳으로부터 5미터 이내인 곳에 차를 주차해서는 아니 된다.
특정소방대상물	2급 소방대상물 - 1개소 3급 소방대상물 – 4개소
주차구획선 설치 후 소방차 통행로 3.5m이상 확보 여부	도로 폭 10m 이상인 구간에 폭 2.5m 주차구획선을 도로 한쪽 갓길에 설치 할 경우로 폭 7.5m 이상이 되므로 소방차 통행 가능
소방자동차 교행 가능 여부	소방차 통행로 기준 3.5m인 점을 고려 해당 구간 도로 폭 7m이상이므로 소방자동차 교행 가능
소방활동 장애 발생 가능성	주차장을 신설할 경우 주행차선이 줄어 편도 1차선이 되기 때문에 소방차 출동 시 선행 자동차가 양보할 수 있는 여유 차로가 없어 재난현장 골든타임 확보곤란 할 것으로 예상됨
현장확인 종합 검토 의견	주차장을 설치하면 차로가 줄어 신속한 소방차 출동에 장애가 있으나 특정소방대상물이 많지 않아 화재위험 요소가 상대적으로 적으므로 통행량이 많지 않은 심야 시간에 시간제 주정차 허용구간 설치 가능하나, 주민에게 동의를 구하는 등 여러 홍보활동이 필요하며 시간제 주차 시간이 끝난 뒤에는 철저한 단속이 필요하며, 향후 소방용수시설이 신설될 경우 부분적으로 주정차 불가지역이 발생할 수 있음

2018. 11. 5......

조사자 : 소 방 용 수 담 당   소방사  정 재 민  (서명) ....

조사자 : 대 응 총 괄 팀 장   소방경  김 현 태  (서명) ....