□.탈수기동 1층 근로자 대기실 수리요청 내역

① 대기실

㉮ 평상 장판교체 : 가로4m*세로7m

㉯ 대기실 내부도색

㉰ 온풍기,에어콘 설치 스텐드형 겸용

㉱ 출입문 교체 : 가로90cm*세로2.30m

② 장비창고 예정지

㉮ 복도 연결 출입구 봉쇄 및 출입문 제작설치

- 마감(봉쇄): 가로 165cm*세로240cm

- 출입문: 가로90cm*세로2.30m

㉯ 현 샷시 출입문 잠금 장치 유리창 썬틴지 부착

③ 샤워실

㉮ 샤워실 벽면 거울 교체(5개) : 60*45

㉯ 샤워기 거치대 교체 (5개)