【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
장 소		2정수장 활성탄흡착지동 옥상				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		LG200P9W-K1			형 식		PVES-010
최대전력용량		200[W]			정 격 용 량		11[kW]
최대동작전압		26[V]			입력전압범위		DC 200 ~ 550[V]
최대동작전류		7.7[A]			출 력 전 압		AC 380/220[V]
제 작 회 사		LG전자			제 작 회 사		DONGEI ECOS
제 작 번 호		K1109B020022외 54매			제 작 번 호		S1006-00010
제 작 년 월		2010년6월3일			제 작 년 월		2010년 6월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	- 양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치위치		2정수장 여과지동 옥상				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		TYN-230P6(결정질태양전지모듈)			형 식		DSP-33100K
최대전력용량		230[W]			정 격 용 량		105.5[kW]
최대동작전압		30.48[V]			입력전압범위		DC 450 ~ 820[V]
최대동작전류		7.55[A]			출 력 전 압		3상 AC 380[V]
제 작 회 사		TYN SOLAR			제 작 회 사		㈜다쓰테크
제 작 번 호		SCF02459			제 작 번 호		3091000028
제 작 년 월		2009년 7월			제 작 년 월		2009년 10월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				○	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치위치		2정수장 여과지동 옥상				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		TYN-230P6(결정질태양전지모듈)			형 식		DSP-33100K
최대전력용량		230[W]			정 격 용 량		105.5[kW]
최대동작전압		30.48[V]			입력전압범위		DC 450 ~ 820[V]
최대동작전류		7.55[A]			출 력 전 압		3상 AC 380[V]
제 작 회 사		TYN SOLAR			제 작 회 사		㈜다쓰테크
제 작 번 호		SCF02459			제 작 번 호		3091000035
제 작 년 월		2009년 7월			제 작 년 월		2009년 10월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				○	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치위치		2정수장 여과지동 옥상				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		TYN-230P6(결정질태양전지모듈)			형 식		DSP-33100K
최대전력용량		230[W]			정 격 용 량		105.5[kW]
최대동작전압		30.48[V]			입력전압범위		DC 450 ~ 820[V]
최대동작전류		7.55[A]			출 력 전 압		3상 AC 380[V]
제 작 회 사		TYN SOLAR			제 작 회 사		㈜다쓰테크
제 작 번 호		SCF02459			제 작 번 호		3091000037
제 작 년 월		2009년 7월			제 작 년 월		2009년 10월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				○	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치장소		신탈수기동				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		HS300PC-AN1			형 식		GTL - 015
최대전력용량		300[W]			정 격 용 량		16[kW]
최대동작전압		34.2[V]			입력전압범위		DC 250 ~ 800[V]
최대동작전류		8.78[A]			출 력 전 압		370[V]
제 작 회 사		한솔테크닉스(주)			제 작 회 사		G2 POWER
제 작 번 호		HIB09BSQBB0515			제 작 번 호		GP18OC0597
제 작 년 월		2018년 11월 9일			제 작 년 월		2018년 10월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치장소		2정수 활성탄흡착지동 옥상				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		SN375M-32			형 식		EK100
최대전력용량		375[W]			정 격 용 량		90[kW]
최대동작전압		47.7[V]			입력전압범위		DC 250 ~ 800[V]
최대동작전류		9.79[A]			출 력 전 압		380[V]+N
제 작 회 사		(주)풍성인더스			제 작 회 사		㈜에코스
제 작 번 호		B19BA, B19BB			제 작 번 호		EK19DE0060
제 작 년 월		2019년 11월 19일			제 작 년 월		2019년 11월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치장소		병물동 옥상				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		SN375M-32			형 식		EK51
최대전력용량		375[W]			정 격 용 량		51.8[kW]
최대동작전압		47.7[V]			입력전압범위		DC 250 ~ 800[V]
최대동작전류		9.79[A]			출 력 전 압		380[V]+N
제 작 회 사		(주)풍성인더스			제 작 회 사		㈜에코스
제 작 번 호		B199B, B199A			제 작 번 호		EK19NO0046
제 작 년 월		2018년 11월 9일			제 작 년 월		2019년 11월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	- 양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2020년		7월	24일	금요일	측정장비 :
설치장소		1정수 송수펌프동				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치(인버터)
형 식		SN375M-32			형 식		EK31
최대전력용량		375[W]			정 격 용 량		31[kW]
최대동작전압		47.7[V]			입력전압범위		DC 250 ~ 800[V]
최대동작전류		9.79[A]			출 력 전 압		380[V]+N
제 작 회 사		(주)풍성인더스			제 작 회 사		㈜에코스
제 작 번 호		B19BB			제 작 번 호		EK19NO0048
제 작 년 월		2018년 11월 9일			제 작 년 월		2019년 11월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
기타사항	양호

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기