태양광 설비 절연 및 접지저항 측정기록표

□ 절연저항

									년		월	일
측정대상	사용 전압 (V)	기준치	절연저항(㏁)	결과	비고	측정대상	사용 전압 (V)	기준치		절연저항(㏁)		결과	비고
			측정치							측정치
[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하 – 0.2㏁, 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁ 2. 결과란은 ○, × / 으로 표기

□ 접지저항

									년		월	일
측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과	비고

[비고] 1. 접지저항 : 제3종 접지 100Ω이하, 특별 제3종 접지 10Ω이하

2. 결과란은 ○, × / 으로 표기