태양광 점등블럭 규격서

은 평 소 방 서

(재난관리과)

태양광 점등블럭 설치사업 세부 지침서

1. 태양광 점등블럭 규격 및 설치

○ 태양광 점등블럭(110X90X34)

○ 운전자 및 보행자의 시야에 맞추어 위치를 설정한 후 스텐피스등으로           함 외부에 고정 마감한다

2. 공사 중 요령 및 협조사항

○ 공사 전 직원들에 대한 안전교육을 통해 사고발생을 최대한 방지하고

안전사고에 대한 모든 책임을 질 것.

○ 공사구간 내 주차된 차량 등 장애가 되는 물건들은 이동주차를 요청하         는등 최대한의 조치를 실시한 후 그럼에도 불구하고 공사지연 및 불가         등 장애사유 발생 시 감독자에게 연락 및 조치한 후 실시할 것.

○ 공사 시 발생하는 소음 등으로 인해 인근 주민들의 민원발생이 우려되         는 바 인근 거주민들에 대한 공사알림 및 게시판을 활용한 공지를 통해

주민불편을 최소화할 것.

○ 시공사는 공사진행에 따른 경과사항(추진율(%) 등)을 최소한 1회/주

이상 전화연락 등의 방법으로 알릴 것.

○ 도로여건 및 구간 폭 등 제반사정에 따라 달라질 수 있으나 가능한

규격서 지침에 의거하여 시행해야 함.

○ 만약 규격서의 내용과 공사여건이 달라지는 경우 반드시 감독자의

입회하에 진행해야 함.

▷ 감독자 : 은평소방서 재난관리과 소방용수담당자 ☏ 02) 357-1119