“소방차 통행로”

태양광조명블럭 설치사업 규격서

구 로 소 방 서

(재난관리과)

“소방차통행로”

태양광블럭 설치사업 세부 지침서

1. 태양광블럭 규격 및 설치

○ 태양광블럭(200X200X60), 로고(소방차통행로 주차금지)

○ 200X200으로 아스팔트 컷팅 후 몰탈등으로 고정 마감한다

○ 노면표시“소방”과“도로”글자 사이에 조명블럭 설치

2. 설치예시