태풍관련 소방활동 중 안전사고 사례

1		계곡 실종자 인명구조 중 순직(’11년 태풍 ‘메아리’)

□ 사고개요

❍ 2011. 6. 27 11:33분경 ◎◎군 □□□면 소재 계곡에서 여아 어린이 실종자 수색 중 급류에 휩쓸려 순직함

- 태풍 “메아리”의 영향(누적 강수량 204.5㎜)으로 평시 건천이던 계곡에 많은 물이 유입되고 있었고 수면의 흐름은 완만하나 임시가교 밑 배수관 부분은 유속이 빠른 것으로 추정

❍ 하천 오른쪽에 대한 약 30분간 1차 수중검색(상․하 왕복)을 실시한 후 왼쪽에 대해서도 가장자리를 따라 하류방향으로 검색하던 중 OOO가 급류에 휩쓸려 배수관을 통과하여 실종된 후 약 22㎞ 떨어진 곳에서 발견

□ 위험요인

❍ 계곡은 집중호우 시 흙탕물로 시야확보 불가능하고 유속이 빠름

❍ 수중은 빠른 유속으로 인하여 돌이 굴르고 통나무 등이 떠 내려 감

❍ 배수관 입구와 주변은 유속이 매우 빠름

□ 관련사진

인명수색 장면	인명수색 장면	인명수색 장면

2		급류에 의한 로프이탈 및 익사사고(’12년 태풍 ‘볼라벤’)

□ 사고개요

❍ 2012. 8. 24. 14:02분경 ◎◎시 소재 □□□산장 인근 강 건너에 야영객 고립 신고를 받고 구조작업을 실시하던 중 결착한 로프가 풀려 급류에 떠내려가 순직함

- 사고 전일 ★★지역은 태풍 “볼라벤”의 영향으로, ◈◈천의 수심이 평소보다 높아지고 유속이 빨라진 상태

❍ 당시 내린 비와 로프하중으로 갑자기 빨리 풀리면서(손에서 마찰열 발생) 이탈하였고, 이로인하여 ◈◈천을 건너던 ○○대원이 급류에 떠내려갔으며, 17시 30분경, 사고지점으로부터 약 400m 하류 바위틈에서 발견하여 병원으로 이송하였으나 순직함

□ 위험요인

❍ 고립자가 위급한 상황이 아님에도 ○○대원의 직접도하(계곡수평구조)를 실시

* (고립자의 위급성 여부) 구조요청 당시 고립자들은 안전한 장소에서 구조를 기다리고 있어 위급 하거나 위험에 노출된 상황이 아니었고, 머무를 수 있는 산장도 인근에 있던 것으로 추정

❍ 수난구조의 경우 급변하는 수중상황에 따른 위험성이 큰 만큼, 지휘관 등은 지속적 현장환경(수류 변화, 기상 등)․위험여건 파악 미흡

□ 관련사진

평상시 모습	사고 당시 모습

3		태풍피해 구조활동 중 순직(’16년 태풍 ‘차바’)

□ 사고개요

❍ 2016. 10. 05.12:06분경 ◎◎시 소재 □□□댐 인근 태풍(차바)으로 인한 집중호우로 차량 내 고립된 요구조자 2명이 있는 것 같다는 신고접수 후 OO119안전센터 구급대원 등 3명이 구급차를 타고 구조활동에 나섰다가 갑자기 불  어난 강물에 OO대원이 휩쓸려 실종, 익일 사고지점 강하류 2.6km지점에서 사망한 채 발견된 사고

□ 위험요인

❍ 집중호우에 따른 갑작스런 급류발생

❍ 전문구조대원이 아닌 구급대원의 구조활동

※ 사고방지요령

▶ 유사사고 예방을 위한 수난사고 대응교육 실시

▶ 현장상황에 적합한 개인안전장비 확보 후 구조활동 실시

☞ 관련 표준작전절차: SOP 313. 수난사고 대응절차

안전관리 표준지침 : SSG 1-3 유형별 안전관리 표준지침

□ 관련사진

사고 당시 사진	사고 당시 사진

4		나무제거 중 추락할 뻔한 아차사고 (’12년 태풍 ‘볼라벤’)

활동유형	생활민원 활동 중	발 생 일	2012.08.28.(월) 17:30경
사 고 자 (근무경력)	소방장 〇〇〇 (24년)	소 속	〇〇구조대

□ 사고개요

❍ 태풍 볼라벤에 의해 쓰러진 나무제거 차 출동하여 나무위로 올라가 전기톱을 이용하여 가지제거 작업을 실시 중 딛고 있던 나뭇가지가 부러져 추락할 뻔한 상황임

□ 위험요인

❍ 나무 위에서 작업을 실시할 때 나무나 주위 지지물에 몸을 고정하지 않고 작업

❍ 밟고 올라간 지지물(나무)이 안전한지 사전 확인 미흡

※ 사고방지요령

- 높은 곳에서 활동할 때는 대원이 추락하거나 파괴물 등의 낙하에 대원의 부상위험이    있으므로 안전로프를 결착 낙하를 방지하고 아래쪽에는 출입을 규제하는 등의 안전조치   실하고, 지지점으로 활용할 나무나 바위 등은 강도를 확인하고 가급적 2개소 이상의     지지점을 확보

□ 관련사진

사고 당시 사진	사고 당시 사진

5		대평간판 추락 아차사고* (’12년 태풍 ‘볼라벤’)

* Real 아차사고사례집(울산소방본부) 인용

울산광역시 동부소방서 구조대	김 O O
2012년 8월경 태풍으로 인하여 출동이 많았던 어느 날이었다. 교 통사고, 정전으로 인한 엘리베이터 고장 등 많은 출동이 있었는데 그 중에서도 곤란하였던 사고는 대형 간판의 추락 사고였다. 학성동 가구거리에서 강풍으로 인하여 대형 간판이 추락하려 한다는 신고를 받고 출동하였다. 현장을 확인하여보니 길이 8미터 폭 2.5 미터 가량의 대형 간판의 접합부가 50%이상 파괴되어 좌측면은 지면에 닿아있고 우측면만 건물 상부 접합부에 위태롭게 매달려있는 상황으로 추락 시 주변 시설물과 차량 등에 피해를 줄 수 있는 위 험한 상황이었다. 해체하여 안전한 곳으로 이동시키기로 결정 하고 해체작업을 시작하였다. 우측을 로프로 고정하여 안전하게 내릴 수 있는 조치를 취 한 후 전기식 콤비를 이용하여 접합부 절단을 시작하였다. ㄴ자형 철제 구조물로서 매우 단단하여 절단작업에 긴 시간이 소요되었다. 철제 구조물 절단 중 아찔한 일이 벌어졌다. 콤비의 강한 힘에 의해 절단되던 철제 구조물이 절단되는 순간 튀어 올라 구조헬멧에 강력하게 박혀들었다. 한동안 정신이 멍해질 정도로 강한 충격이었고 구조헬멧은 깊게 파여 있었다. 안전장구가 없었다면 어떻게 되었을까? 머리를 크게 다쳤을 것이다. 다시생각해보아도 아찔한 위험천만한 순간이었다. 개인안전장구는 위험이 상존하는 현장 활동 중에 나를 지켜줄 보물이다.