태풍 대비 취․정수장 취약시설 일제점검

< 강북아리수정수센터 >

□ 점검대상

○ 강북 취수장

- 취수펌프동, 염소투입동 시설물

- 옹벽, 배수로, 경사면, 울타리 등

○ 강북 정수장

- 착수정, 침전지, 여과지, 송수펌프동 등 시설물

- 옹벽, 배수로, 비탈면, 울타리 등

□ 점검개요

○ 점검일시, 점검반 편성, 점검내용 등

- 점검일시 : 2014. 8. 1(금)

- 점검반 편성 : 6개반 36명

- 점검내용

• 시설물 안전상태 등 이상여부 점검

• 옹벽 등 경사지 이상여부 점검

• 빗물받이, 우수맨홀 주변 협잡물 제거여부

□ 점검결과

○ 적출건수, 적출내용 및 응급조치 등

- 시설물 안전상태 등 : 이상없음

- 옹벽 등 경사지 : 이상없음

- 빗물받이, 우수맨홀 주변 협잡물 : 이상없음

□ 향후 추진계획

○ 호우, 태풍 내습 대비 취약시설물 수시 순찰점검

○ 적출사항 발견시 비상연락, 보고 및 정비

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	강북아리수정수센터	강북정수장		이상없음		시설6급 김동우	*************
2	강북아리수정수센터	강북취수장		이상없음		시설6급 한충규	*************
				이하여백

붙임 : 점검사진 1부

제11, 12호 태풍 대비 시설물 점검사진

취수장 법면 및 배수로 점검	구의, 뚝도계열 에어챔버 점검
취수장 염소공급관 점검	정수장 배수로 및 빗물받이 점검
GIS동 배수관 상태 점검	정수장 동측 절개지 점검