호우, 태풍 내습 관련 취약시설 일제점검

<영등포아리수정수센터>

□ 점검대상

○ 영등포아리수정수센터 관할 시설물 및 공사장 등 재난취약 시설

구 분	제1정수장			제2정수장		비 고
	풍납취수장	공업용수시설	제1정수장	제2정수장	막여과시설
준공년도	1992	1971	1992	2010	2011
시설용량	70만 ㎥/일	4.2만 ㎥/일	30만 ㎥/일	25만 ㎥/일	5만 ㎥/일
점검대상	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비
평가등급	B	B	B	2010년신설	2011년신설

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015. 05. 27 ~ 06. 25(30일간)

○ 점검대상 : 제1정수장(풍납 취수장, 공업용수시설 포함), 제2정수장(막여과시설 포함)

○ 점검방법 : 분야별 육안 및 간단한 도구를 이용한 점검실시

○ 점 검 자 : 정수시설과장외 6명

- 토목분야 : 김진수외 1명

- 기계분야 : 최년수외 1명

- 전기분야 : 오재승외 2명

□ 점검결과

○ 점검결과 특이사항 없음

- 제1정수장(풍납 취수장, 공업용수시설 포함), 제2정수장(막여과시설 포함)

○ 조치사항

- 태풍 대비 2정수장 법면에 천막 시공

※ 점검사진, 조치 전, 후 사진 첨부

□ 향후 추진계획

○ 점검시 경미한 사항에 대하여는 현장 즉시 조치

○ 예산이 소요되는 적출사항은 중·장기 계획수립하여 보수

붙임 : 점검 사진 1부

[ 붙임 ] 세부 적출내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과 (적출내용)	조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
				특이 사항 없음