태풍 대비 취약시설 일제점검

<도시철도사업부>

□ 점검대상

○ 공사장

- 우이신설 지하 경전철 건설공사(1 ~ 4공구)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 7. 8(화) 10:00 ~ 12:00

○ 점검반

- 공구별 공사관리관, 책임감리원, 현장소장 합동점검

○ 점검내용

- 양수기 가동상태 및 배수로 점검

- 안전펜스, 안내간판 및 현수막 등 고정상태 점검

- 빗물받이 상태, 사면절개지 상태 점검

□ 점검결과

○ 적출건수

- 4건

○ 적출내용 및 응급조치

- 고정상태 불량 현수막 제거, 미작동 양수기 수리

- 현장내 자재 정리(비래 낙하 위험요소 제거)

□ 향후 추진계획

○ 작업장 휀스 및 안내간판 등 고정상태 수시확인

○ 비래 낙하 위험물 수시 확인 및 제거

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위 치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	도시기반 시설본부 도시철도사 업 부	우이1공구 차량기지	강북구 우이동	이상없음	-	시설6 김정수	*************
2		우이1공구 L01정거장 ~ L03정거장, 본선구간	강북구 우이동	이상없음	-
3		우이2공구 본선1구간 ~ 본선3구간	강북구 수유동	이상없음	-	시설6 위성환	*************
4		우이2공구 본선4구간	강북구 수유동	양수기 미작동	양수기 고장수리
5		우이2공구 L04정거장 ~ L06정거장	강북구 수유동, 미아동	이상없음	-
6		우이2공구 L07정거장	강북구 미아동	현수막 고정상태 불량	현수막 제거완료
7		우이3공구 L08정거장	강북구 미아동	컨테이너상부 잡자재(부직포) 제거 요함	제거 완료	시설6 박형복	*************
		우이3공구 L09정거장	성북구 정릉동	케노피 상부 잡자재(호스) 제거 요함	제거 완료
8		우이3공구 L10정거장	성북구 정릉동	이상없음	-
9		우이4공구 L11정거장 ~ L13정거장	성북구 동선동, 보문동, 신설동	이상없음	-	시설7 윤태권	*************
10		우이4공구 본선1터널 ~ 본선2터널	성북구 동선동, 보문동, 신설동	이상없음	-