태풍 대비 취․정수장 취약시설 일제점검

< 영등포아리수정수센터 >

□ 점검대상

○ 취․정수장 재난취약시설

- 제1정수장 여과지 옥상 환기시설

- 제2정수장 정수지 법면

- 제1,2정수장 배수펌프실 등

○ 공사장

- 1정수지 내부 방식공사

□ 점검개요

○ 점검일시

- 2014. 7. 8

○ 점검반 편성

- 분야별 점검반 5개반(소방․방호, 수질, 토목․건축, 기계, 전기)

○ 점검내용

- 1여과지 옥상 환기시설 고정 상태

- 2정수지 법면 상태

- 1,2정수장 배수펌프 작동 상태 등

□ 점검결과

○ 적출건수, 적출내용 및 응급조치 등

- 1정수장 여과지 옥상 환기시설 태풍대비 로프로 고정

-  2정수지 법면 집중 호우 대비 천막 설치

- 1,2정수장 배수펌프 작동 및 교육 실시

-  취수장 통합차단막 철거 완료

□ 향후 추진계획

○ 비상 연락체계 유지

○ 단계별 상황실 근무

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	영등포 정수센터	환기시설	1여과지 옥상	환기시설 태풍 위험	로프 고정	시설6급 김왕주	*************
2	〃	법면	2정수지 주변 법면	법면 토사유실 위험	천막 설치	〃	〃
3	〃	배수펌프	1,2배수 펌프실	배수펌프 작동 유무	배수펌프 작동 유무(이상없음)	〃	〃
4	〃	통합 차단막	취수구	통합차단막 유실 위험	통합차단막 철거	시설6급 고재연	*************